{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":7,"sheets":["Dolny układ jezdny","Obliczenia-dolny","OVERLINE","Overline - Obliczenia","QUANTUM","Quantum - obliczenia","Opisy"],"not_rendered":{"charts":0,"images":55,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":59,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Dolny układ jezdny","index":0,"n_rows":70,"n_cols":13,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[59,11,61,11],[52,12,55,12],[54,8,55,8],[55,2,55,4],[53,2,53,6],[54,2,54,6],[51,4,51,6],[52,8,53,8],[52,11,55,11],[56,11,58,11],[54,9,55,9],[52,10,55,10],[56,10,58,10],[52,9,53,9],[63,2,69,6],[56,2,56,4],[61,2,61,4],[62,2,62,4],[59,2,59,4],[60,2,60,6],[57,2,57,6],[58,2,58,4],[34,2,34,12],[9,10,11,10],[18,12,20,12],[18,11,20,11],[12,10,14,10],[9,11,11,11],[12,12,14,12],[18,10,20,10],[12,11,14,11],[15,10,17,10],[15,11,17,11],[15,12,17,12],[18,4,19,4],[21,2,26,4],[33,3,33,8],[6,3,6,4],[10,2,10,3],[16,2,16,3],[28,2,28,4],[28,5,28,12],[9,12,11,12]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,{"$f":"Opisy!A15","v":"Pasirinkite sistemą:"}]
[]
["1."]
[]
[null,null,{"$f":"Opisy!A18","v":"Nišos matmenys"},null,null,"SD",{"$f":"HLOOKUP('Obliczenia-dolny'!$B$44,'Obliczenia-dolny'!$L$1:$AK$46,5,FALSE)","v":1384.3333333333333},{"$f":"Opisy!$A$50","v":"mm"},{"$f":"Opisy!A55","v":"Durų plotis"}]
["2.",null,{"$f":"Opisy!A22","v":"Nišos aukštis [mm]"},2500,{"$f":"IF(D12>2740,Opisy!A19,IF(D12<1000,Opisy!A20,Opisy!A21))","v":"<- OK"},"WD",{"$f":"HLOOKUP('Obliczenia-dolny'!$B$44,'Obliczenia-dolny'!$L$1:$AK$46,6,FALSE)","v":2460},{"$f":"Opisy!$A$50","v":"mm"},{"$f":"Opisy!A56","v":"Durų aukštis"}]
["3.",null,{"$f":"Opisy!A23","v":"Nišos plotis [mm]"},4100,{"$f":"IF(AND('Obliczenia-dolny'!C44='Obliczenia-dolny'!B11,'Dolny układ jezdny'!D13>3000),Opisy!A80,IF(D13>6000,Opisy!A24,IF(D13<1000,Opisy!A20,Opisy!A21)))","v":"<- OK"},"SW18",{"$f":"HLOOKUP('Obliczenia-dolny'!$B$44,'Obliczenia-dolny'!$L$1:$AK$46,7,FALSE)","v":1377.3333333333333},{"$f":"Opisy!$A$50","v":"mm"},{"$f":"Opisy!A57","v":"Užpildo plotis 18mm"}]
[null,null,null,null,null,"SW16",{"$f":"HLOOKUP('Obliczenia-dolny'!$B$44,'Obliczenia-dolny'!$L$1:$AK$46,8,FALSE)","v":"-"},{"$f":"Opisy!$A$50","v":"mm"},{"$f":"Opisy!A58","v":"Užpildo plotis 16mm"}]
[null,null,null,null,null,"SW12",{"$f":"HLOOKUP('Obliczenia-dolny'!$B$44,'Obliczenia-dolny'!$L$1:$AK$46,9,FALSE)","v":"-"},{"$f":"Opisy!$A$50","v":"mm"},{"$f":"Opisy!A59","v":"Užpildo plotis  12mm"}]
[null,null,null,null,null,"SW10",{"$f":"HLOOKUP('Obliczenia-dolny'!$B$44,'Obliczenia-dolny'!$L$1:$AK$46,10,FALSE)","v":"-"},{"$f":"Opisy!$A$50","v":"mm"},{"$f":"Opisy!A60","v":"Užpildo plotis  10mm"}]
[null,null,{"$f":"Opisy!A25","v":"Durų konfigūracija"},null,null,"SW4",{"$f":"HLOOKUP('Obliczenia-dolny'!$B$44,'Obliczenia-dolny'!$L$1:$AK$46,11,FALSE)","v":"-"},{"$f":"Opisy!$A$50","v":"mm"},{"$f":"Opisy!A61","v":"Užpildo plotis  4mm"}]
["4.",null,{"$f":"Opisy!A26","v":"n (durų skaičius )"},3,{"$f":"IF(D18=0,Opisy!A52,IF($D$18>$D$19,IF($D$18>$D$19+2,Opisy!A52,Opisy!A21),Opisy!A52))","v":"<- OK"},"WW18",{"$f":"HLOOKUP('Obliczenia-dolny'!$B$44,'Obliczenia-dolny'!$L$1:$AK$46,12,FALSE)","v":2457},{"$f":"Opisy!$A$50","v":"mm"},{"$f":"Opisy!A62","v":"Užpildo aukštis  18mm"}]
["5.",null,{"$f":"Opisy!A27","v":"k (persidengimų skaičius)"},2,{"$f":"IF(D19=0,Opisy!A52,IF($D$18>$D$19,IF($D$18>$D$19+2,Opisy!A72,Opisy!A21),Opisy!A73))","v":"<- OK"},"WW16",{"$f":"HLOOKUP('Obliczenia-dolny'!$B$44,'Obliczenia-dolny'!$L$1:$AK$46,13,FALSE)","v":"-"},{"$f":"Opisy!$A$50","v":"mm"},{"$f":"Opisy!A63","v":"Užpildo aukštis  16mm"}]
[null,null,{"$f":"Opisy!A28","v":"z (persidengimo plotis)"},{"$f":"HLOOKUP('Obliczenia-dolny'!$B$44,'Obliczenia-dolny'!$L$1:$AK$46,21,FALSE)","v":28},null,"WW12",{"$f":"HLOOKUP('Obliczenia-dolny'!$B$44,'Obliczenia-dolny'!$L$1:$AK$46,14,FALSE)","v":"-"},{"$f":"Opisy!$A$50","v":"mm"},{"$f":"Opisy!A64","v":"Užpildo aukštis 12mm"}]
[null,null,{"$f":"Opisy!A29","v":"šepetėlis"},null,null,"WW10",{"$f":"HLOOKUP('Obliczenia-dolny'!$B$44,'Obliczenia-dolny'!$L$1:$AK$46,15,FALSE)","v":"-"},{"$f":"Opisy!$A$50","v":"mm"},{"$f":"Opisy!A65","v":"Užpildo aukštis 10mm"}]
[null,null,{"$f":"IF(D18-D19>1,Opisy!A77,\" \")","v":" "},null,null,"WW4",{"$f":"HLOOKUP('Obliczenia-dolny'!$B$44,'Obliczenia-dolny'!$L$1:$AK$46,16,FALSE)","v":"-"},{"$f":"Opisy!$A$50","v":"mm"},{"$f":"Opisy!A66","v":"Užpildo aukštis 4mm"}]
[null,null,null,null,null,"DR",{"$f":"HLOOKUP('Obliczenia-dolny'!$B$44,'Obliczenia-dolny'!$L$1:$AK$46,17,FALSE)","v":2460},{"$f":"Opisy!$A$50","v":"mm"},{"$f":"Opisy!A67","v":"Rankenos ilgis"}]
[null,null,null,null,null,"DLP",{"$f":"HLOOKUP('Obliczenia-dolny'!$B$44,'Obliczenia-dolny'!$L$1:$AK$46,18,FALSE)","v":1331.3333333333333},{"$f":"Opisy!$A$50","v":"mm"},{"$f":"Opisy!A68","v":"Horizontalių jungiamųjų profilių ilgis"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(G25=Opisy!$E$1,Opisy!$E$2,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(laczniki_tak,IF('Obliczenia-dolny'!$H$25=1,HLOOKUP(Wybrany_system,'Obliczenia-dolny'!$L$1:$AK$46,19,FALSE),IF(AND(System_z_grupy=\"B\",Wybrany_lacznik=1),HLOOKUP('Obliczenia-dolny'!$B$44,'Obliczenia-dolny'!$L$1:$AK$46,19,FALSE),Opisy!$A$52)),HLOOKUP('Obliczenia-dolny'!$B$44,'Obliczenia-dolny'!$L$1:$AK$46,19,FALSE))","v":39.767189279999997},{"$f":"Opisy!$A$71","v":"kg"},{"$f":"IF('Obliczenia-dolny'!$C$44='Obliczenia-dolny'!$B$11,Opisy!A78,Opisy!A69)","v":"Durų svoris su užpildu iš plokštės"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(G26=Opisy!$E$1,Opisy!$E$2,\" \")","v":" "},{"$f":"IF(laczniki_tak,IF('Obliczenia-dolny'!$H$25=1,HLOOKUP(Wybrany_system,'Obliczenia-dolny'!$L$1:$AK$46,20,FALSE),IF(AND(System_z_grupy=\"B\",Wybrany_lacznik=1),HLOOKUP('Obliczenia-dolny'!$B$44,'Obliczenia-dolny'!$L$1:$AK$46,20,FALSE),Opisy!$A$52)),HLOOKUP('Obliczenia-dolny'!$B$44,'Obliczenia-dolny'!$L$1:$AK$46,20,FALSE))","v":"-"},{"$f":"Opisy!$A$71","v":"kg"},{"$f":"IF('Obliczenia-dolny'!$C$44='Obliczenia-dolny'!$B$11,Opisy!A79,Opisy!A70)","v":"Durų svoris su užpildu iš stiklo "}]
[]
[null,null,{"$f":"Opisy!A30","v":"Dėmesio : "}]
[null,null,{"$f":"Opisy!A31","v":"Durų proporcijos švelnaus pritraukimo mechanizmo montavimui:"},null,null,{"$f":"IF('Obliczenia-dolny'!$L$6/'Obliczenia-dolny'!$L$5>3,Opisy!A33,Opisy!A34)","v":"Proporcijos yra tinkamos"}]
[null,null,{"$f":"Opisy!A32","v":"* -* -  Svoris buvo apskaičiuotas  durims pagamintoms  iš medžio drožlių plokštės (620kg / m 3) arba paprasto stiklo  4mm storio (2800kg / m 3), be sujungimo profilių."}]
[]
[null,null,null,null,"6.",{"$f":"Opisy!A35","v":"Jungiamieji profiliai"}]
[]
[null,null,null,{"$f":"IF(AND('Obliczenia-dolny'!C44='Obliczenia-dolny'!B11,'Obliczenia-dolny'!D6),Opisy!A155,\" \")","v":" "}]
[null,null,{"$f":"Opisy!A36","v":" Užpildo su jungiamaisiais profiliais aukščio apskaičiavimas"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["7.",null,{"$f":"Opisy!A37","v":"Pasirinkite jungiamąjį profilį:"},null,{"$f":"IF(OR(F25=Opisy!E2,F26=Opisy!E2),Opisy!E2,\" \")","v":" "},null,null,null,{"$f":"IF(AND('Obliczenia-dolny'!$D$6,'Obliczenia-dolny'!$G$25='Obliczenia-dolny'!$D$25),\"↓18mm↓\",\" \")","v":"↓18mm↓"},{"$f":"IF(AND('Obliczenia-dolny'!$D$6,'Obliczenia-dolny'!$G$25='Obliczenia-dolny'!D26),\"↓16/12+4mm↓\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Obliczenia-dolny'!$D$6,'Obliczenia-dolny'!$G$25='Obliczenia-dolny'!D27),\"↓18/4mm↓\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Obliczenia-dolny'!$D$6,'Obliczenia-dolny'!$G$25='Obliczenia-dolny'!D28),\"↓10/4mm↓\",\" \")","v":" "},{"$f":"IF(AND('Obliczenia-dolny'!$D$6,'Obliczenia-dolny'!$G$25='Obliczenia-dolny'!D29),\"↓FlatLine↓\",\" \")","v":" "}]
[]
[null,null,{"$f":"Opisy!A38","v":"Tolygus jungiamųjų profilių pasiskirstymas"}]
[null,null,{"$f":"Opisy!A39","v":"Tas pats užpildo storis"}]
["8.",null,{"$f":"Opisy!A40","v":"i ( Jungiamųjų profilių kiekis)"},null,null,2,{"$f":"Opisy!$A$49","v":"vnt."}]
[null,null,{"$f":"Opisy!A41","v":"Elementų skaičius"},null,null,{"$f":"IF('Obliczenia-dolny'!D6=TRUE,F56+1,\"-\")","v":3},{"$f":"Opisy!$A$49","v":"vnt."}]
[null,null,{"$f":"Opisy!A42","v":"Elementai pagaminti iš plokštės"}]
[null,null,{"$f":"Opisy!A43","v":"Plokštės elementų aukštis be jungčių"},null,null,{"$f":"'Obliczenia-dolny'!AM43","v":2457},{"$f":"Opisy!A50","v":"mm"}]
[null,null,{"$f":"Opisy!A44","v":"A (plokštės elementų aukštis)"},null,null,{"$f":"'Obliczenia-dolny'!AM44","v":818.33333333333337},{"$f":"G59","v":"mm"}]
[null,null,{"$f":"Opisy!A46","v":"Stiklo elementai  4mm"}]
[null,null,{"$f":"Opisy!A47","v":"Užpildo aukštis 4mm be jungčių"},null,null,{"$f":"'Obliczenia-dolny'!AM45","v":"-"},{"$f":"Opisy!A50","v":"mm"}]
[null,null,{"$f":"Opisy!A48","v":"C (stiklo elementų aukštis 4mm)"},null,null,{"$f":"'Obliczenia-dolny'!AM46","v":"-"},{"$f":"IF(AND('Obliczenia-dolny'!G25=\"C\",'Obliczenia-dolny'!D6),Opisy!A51,Opisy!A50)","v":"mm"}]
[null,null,{"$f":"IF(AND('Obliczenia-dolny'!G25=\"C\",'Obliczenia-dolny'!D6),Opisy!A54,\" \")","v":" "}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GTV Poland Sp. z o.o. Sp. k."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków, Polska"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"www.gtv.com.pl"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"gtv.tech@gtv.com.pl"]

{"sheet":"Obliczenia-dolny","index":1,"n_rows":46,"n_cols":39,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[23,38,27,38],[23,11,23,36],[24,11,24,36],[0,38,3,38],[1,12,1,14],[1,15,1,16],[1,22,1,23],[1,26,1,28],[1,29,1,30],[1,31,1,32],[25,11,25,36],[26,11,26,36],[27,11,27,36],[29,11,29,36],[0,3,0,6],[4,3,4,6],[25,5,26,7],[1,5,2,5],[1,3,2,4],[1,24,1,25]]}
[1,"ERGO 18mm",null,"Wybór rozwiązania ze szczotką",null,null,null,null,{"$f":"L6/L5","v":1.777028653985071},null,1,1,4,5,13,2,3,12,18,19,23,24,6,14,26,27,7,8,15,9,16,10,17,20,21,22,11,1,"Aktualnie wybrany system"]
[2,"NOVO II 18mm",null,true,null,{"$f":"IF(D2,3,0)","v":3},"Tak",null,null,"rączka",2,"ERGO","NOVO",null,null,"NOVO II",null,null,null,"NOVO 10","71 ARCO","85 FALDA","VISTA",null,"LOCA",null,"COTE",null,null,"NERO",null,"CARO",null,"FORM","TRAFO","FlatLine","Mito/Mito+",2]
[3,"NOVO II 12+4mm",null,null,null,null,"Nie",null,null,"system",3,"18mm","18mm","16mm","18/4mm","18mm","12+4mm","-","-","10/4mm","10/4mm",{"$f":"U3","v":"10/4mm"},"18mm","18/4mm",{"$f":"W3","v":"18mm"},{"$f":"X3","v":"18/4mm"},"18mm","16mm","18/4mm","18mm","18/4mm","18mm","18/4mm","10/4mm","10/4mm","10/4mm","10/4mm",3]
[4,"NOVO S 18mm",null,null,null,null,null,null,null,"waga 1mb. [kg]",4,0.219,0.33800000000000002,0.33800000000000002,0.33800000000000002,0.33200000000000002,0.33200000000000002,"-","-",0.35,0.41799999999999998,0.46300000000000002,0.38,0.38,0.48199999999999998,0.48199999999999998,0.35699999999999998,0.35699999999999998,0.35699999999999998,0.39300000000000002,0.39300000000000002,0.41399999999999998,0.41399999999999998,0.36199999999999999,0.34100000000000003,0.40500000000000003,0,4]
[5,"NOVO S 16mm",null,"Łączniki",null,null,null,null,null,"SD",5,{"$f":"IF($D$2,('Dolny układ jezdny'!$D$13-3+'Dolny układ jezdny'!$D$19*L21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18,('Dolny układ jezdny'!$D$13+'Dolny układ jezdny'!$D$19*L21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18)","v":1384.3333333333333},{"$f":"IF($D$2,('Dolny układ jezdny'!$D$13-3+'Dolny układ jezdny'!$D$19*M21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18,('Dolny układ jezdny'!$D$13+'Dolny układ jezdny'!$D$19*M21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18)","v":1388.3333333333333},{"$f":"IF($D$2,('Dolny układ jezdny'!$D$13-3+'Dolny układ jezdny'!$D$19*N21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18,('Dolny układ jezdny'!$D$13+'Dolny układ jezdny'!$D$19*N21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18)","v":1388.3333333333333},{"$f":"IF($D$2,('Dolny układ jezdny'!$D$13-3+'Dolny układ jezdny'!$D$19*O21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18,('Dolny układ jezdny'!$D$13+'Dolny układ jezdny'!$D$19*O21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18)","v":1388.3333333333333},{"$f":"IF($D$2,('Dolny układ jezdny'!$D$13-3+'Dolny układ jezdny'!$D$19*P21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18,('Dolny układ jezdny'!$D$13+'Dolny układ jezdny'!$D$19*P21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18)","v":1388.3333333333333},{"$f":"IF($D$2,('Dolny układ jezdny'!$D$13-3+'Dolny układ jezdny'!$D$19*Q21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18,('Dolny układ jezdny'!$D$13+'Dolny układ jezdny'!$D$19*Q21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18)","v":1388.3333333333333},"-","-",{"$f":"IF($D$2,('Dolny układ jezdny'!$D$13-3+'Dolny układ jezdny'!$D$19*T21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18,('Dolny układ jezdny'!$D$13+'Dolny układ jezdny'!$D$19*T21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18)","v":1385.6666666666667},{"$f":"IF($D$2,('Dolny układ jezdny'!$D$13-3+'Dolny układ jezdny'!$D$19*U21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18,('Dolny układ jezdny'!$D$13+'Dolny układ jezdny'!$D$19*U21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18)","v":1387},{"$f":"IF($D$2,('Dolny układ jezdny'!$D$13-3+'Dolny układ jezdny'!$D$19*V21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18,('Dolny układ jezdny'!$D$13+'Dolny układ jezdny'!$D$19*V21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18)","v":1387},{"$f":"IF($D$2,('Dolny układ jezdny'!$D$13-3+'Dolny układ jezdny'!$D$19*W21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18,('Dolny układ jezdny'!$D$13+'Dolny układ jezdny'!$D$19*W21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18)","v":1385.6666666666667},{"$f":"IF($D$2,('Dolny układ jezdny'!$D$13-3+'Dolny układ jezdny'!$D$19*X21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18,('Dolny układ jezdny'!$D$13+'Dolny układ jezdny'!$D$19*X21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18)","v":1385.6666666666667},{"$f":"W5","v":1385.6666666666667},{"$f":"X5","v":1385.6666666666667},{"$f":"IF($D$2,('Dolny układ jezdny'!$D$13-3+'Dolny układ jezdny'!$D$19*AA21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18,('Dolny układ jezdny'!$D$13+'Dolny układ jezdny'!$D$19*AA21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18)","v":1385},{"$f":"IF($D$2,('Dolny układ jezdny'!$D$13-3+'Dolny układ jezdny'!$D$19*AB21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18,('Dolny układ jezdny'!$D$13+'Dolny układ jezdny'!$D$19*AB21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18)","v":1385},{"$f":"IF($D$2,('Dolny układ jezdny'!$D$13-3+'Dolny układ jezdny'!$D$19*AC21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18,('Dolny układ jezdny'!$D$13+'Dolny układ jezdny'!$D$19*AC21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18)","v":1385},{"$f":"IF($D$2,('Dolny układ jezdny'!$D$13-3+'Dolny układ jezdny'!$D$19*AD21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18,('Dolny układ jezdny'!$D$13+'Dolny układ jezdny'!$D$19*AD21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18)","v":1385},{"$f":"IF($D$2,('Dolny układ jezdny'!$D$13-3+'Dolny układ jezdny'!$D$19*AE21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18,('Dolny układ jezdny'!$D$13+'Dolny układ jezdny'!$D$19*AE21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18)","v":1385},{"$f":"IF($D$2,('Dolny układ jezdny'!$D$13-3+'Dolny układ jezdny'!$D$19*AF21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18,('Dolny układ jezdny'!$D$13+'Dolny układ jezdny'!$D$19*AF21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18)","v":1388.3333333333333},{"$f":"IF($D$2,('Dolny układ jezdny'!$D$13-3+'Dolny układ jezdny'!$D$19*AG21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18,('Dolny układ jezdny'!$D$13+'Dolny układ jezdny'!$D$19*AG21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18)","v":1388.3333333333333},{"$f":"IF($D$2,('Dolny układ jezdny'!$D$13-3+'Dolny układ jezdny'!$D$19*AH21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18,('Dolny układ jezdny'!$D$13+'Dolny układ jezdny'!$D$19*AH21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18)","v":1381},{"$f":"IF($D$2,('Dolny układ jezdny'!$D$13-3+'Dolny układ jezdny'!$D$19*AI21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18,('Dolny układ jezdny'!$D$13+'Dolny układ jezdny'!$D$19*AI21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18)","v":1385.6666666666667},{"$f":"IF($D$2,('Dolny układ jezdny'!$D$13-3+'Dolny układ jezdny'!$D$19*AJ21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18,('Dolny układ jezdny'!$D$13+'Dolny układ jezdny'!$D$19*AJ21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18)","v":1384.3333333333333},{"$f":"IF($D$2,('Dolny układ jezdny'!$D$13-3+'Dolny układ jezdny'!$D$19*AK21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18,('Dolny układ jezdny'!$D$13+'Dolny układ jezdny'!$D$19*AK21)/'Dolny układ jezdny'!$D$18)","v":1385.6666666666667},5,{"$f":"'Dolny układ jezdny'!G11","v":1384.3333333333333}]
[6,"VISTA 18mm",null,true,null,"TAK/NIE",null,null,null,"WD",6,{"$f":"'Dolny układ jezdny'!$D$12-40","v":2460},{"$f":"'Dolny układ jezdny'!$D$12-40","v":2460},{"$f":"'Dolny układ jezdny'!$D$12-40","v":2460},{"$f":"'Dolny układ jezdny'!$D$12-40","v":2460},{"$f":"'Dolny układ jezdny'!$D$12-40","v":2460},{"$f":"'Dolny układ jezdny'!$D$12-40","v":2460},"-","-",{"$f":"'Dolny układ jezdny'!$D$12-40","v":2460},{"$f":"'Dolny układ jezdny'!$D$12-40","v":2460},{"$f":"'Dolny układ jezdny'!$D$12-40","v":2460},{"$f":"'Dolny układ jezdny'!$D$12-40","v":2460},{"$f":"'Dolny układ jezdny'!$D$12-40","v":2460},2460,2460,{"$f":"'Dolny układ jezdny'!$D$12-40","v":2460},{"$f":"'Dolny układ jezdny'!$D$12-40","v":2460},{"$f":"'Dolny układ jezdny'!$D$12-40","v":2460},{"$f":"'Dolny układ jezdny'!$D$12-40","v":2460},{"$f":"'Dolny układ jezdny'!$D$12-40","v":2460},{"$f":"'Dolny układ jezdny'!$D$12-40","v":2460},{"$f":"'Dolny układ jezdny'!$D$12-40","v":2460},{"$f":"'Dolny układ jezdny'!$D$12-40","v":2460},{"$f":"'Dolny układ jezdny'!$D$12-40","v":2460},{"$f":"'Dolny układ jezdny'!$D$12-40","v":2460},{"$f":"'Dolny układ jezdny'!$D$12-12","v":2488},6,{"$f":"'Dolny układ jezdny'!G12","v":2460}]
[7,"COTE 18mm",null,"Wybór łącznika",null,null,null,null,null,"SW18",7,{"$f":"L5-7","v":1377.3333333333333},{"$f":"M5-36","v":1352.3333333333333},"-",{"$f":"O5-36","v":1352.3333333333333},{"$f":"P5-30","v":1358.3333333333333},"-","-","-","-","-","-",{"$f":"W5-31","v":1354.6666666666667},{"$f":"X5-31","v":1354.6666666666667},1354.6666666666667,1354.6666666666667,{"$f":"AA5-36","v":1349},"-",{"$f":"AC5-36","v":1349},{"$f":"AD5-31","v":1354},{"$f":"AE5-31","v":1354},{"$f":"AF5-31","v":1357.3333333333333},{"$f":"AG5-31","v":1357.3333333333333},"-","-","-",{"$f":"AK5","v":1385.6666666666667},7,{"$f":"'Dolny układ jezdny'!G13","v":1377.3333333333333}]
[8,"COTE 16mm",null,null,1,"A-T18-300-XX",1,"A",null,"SW16",8,"-","-",{"$f":"N5-21","v":1367.3333333333333},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":"AB5-21","v":1364},"-",{"$f":"W8","v":"-"},{"$f":"X8","v":"-"},"-","-","-","-","-",{"$f":"AK5","v":1385.6666666666667},8,{"$f":"'Dolny układ jezdny'!G14","v":"-"}]
[9,"NERO 18mm",null,null,null,"A-H18-300-XX",2,"A",null,"SW12",9,"-","-","-","-","-",{"$f":"Q5-7","v":1381.3333333333333},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",9,{"$f":"'Dolny układ jezdny'!G15","v":"-"}]
[10,"CARO 18mm",null,null,null,"A-H16-300-XX",3,"B",null,"SW10",10,"-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":"T5-21","v":1364.6666666666667},{"$f":"U5-43","v":1344},{"$f":"V5-43","v":1344},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":"AH5-27","v":1354},{"$f":"AI5-21","v":1364.6666666666667},{"$f":"AJ5-36","v":1348.3333333333333},"-",10,{"$f":"'Dolny układ jezdny'!G16","v":"-"}]
[11,"MITO/MITO PLUS",null,"-",null,"A-HRS18-YYY-XX",4,"C",null,"SW4",11,"-","-","-",{"$f":"O5-24","v":1364.3333333333333},"-",{"$f":"Q5-32","v":1356.3333333333333},"-","-",{"$f":"T5-24","v":1361.6666666666667},{"$f":"U10-3","v":1341},{"$f":"V10-3","v":1341},"-",{"$f":"X5-23","v":1362.6666666666667},"-",1362.6666666666667,"-","-",{"$f":"AC5-23","v":1362},"-",{"$f":"AE5-23","v":1362},"-",{"$f":"AG5-23","v":1365.3333333333333},{"$f":"AH5-30","v":1351},{"$f":"AI5-24","v":1361.6666666666667},{"$f":"AJ5-39","v":1345.3333333333333},"-",11,{"$f":"'Dolny układ jezdny'!G17","v":"-"}]
[12,{"$f":"Opisy!A75","v":"------RĖMAS 18mm--------------"},null,"-",null,"A-HR18-300-XX",5,"C",null,"WW18",12,{"$f":"L6-3","v":2457},{"$f":"M6-3","v":2457},"-",{"$f":"O6-69","v":2391},{"$f":"P6-3","v":2457},"-","-","-","-","-","-",{"$f":"M12","v":2457},{"$f":"O12","v":2391},2457,2391,{"$f":"W12","v":2457},"-",{"$f":"X12","v":2391},2457,2391,{"$f":"W12","v":2457},{"$f":"X12","v":2391},"-","-","-",{"$f":"AK6","v":2488},12,{"$f":"'Dolny układ jezdny'!G18","v":2457}]
[13,"NOVO S 18/4mm",null,"-",null,"A-HRS10-YYY-XX",6,"D",null,"WW16",13,"-","-",{"$f":"N6-3","v":2457},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":"N13","v":2457},"-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":"AK6","v":2488},13,{"$f":"'Dolny układ jezdny'!G19","v":"-"}]
[14,"VISTA 18/4mm",null,null,null,"A-HR10-YYY-XX",7,"D",null,"WW12",14,"-","-","-","-","-",{"$f":"Q6-3","v":2457},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",14,{"$f":"'Dolny układ jezdny'!G20","v":"-"}]
[15,"COTE 18/4mm",null,null,null,"A-HR10FL-YYY-XX",8,"E",null,"WW10",15,"-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":"T6-60","v":2400},{"$f":"T15","v":2400},{"$f":"U15","v":2400},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":"AH6-60","v":2400},{"$f":"AI6-60","v":2400},{"$f":"AJ6-5","v":2455},"-",15,{"$f":"'Dolny układ jezdny'!G21","v":"-"}]
[16,"NERO 18/4mm",null,null,null,null,null,null,null,"WW4",16,"-","-","-",{"$f":"O6-61","v":2399},"-",{"$f":"Q6-5","v":2455},"-","-",{"$f":"T6-61","v":2399},{"$f":"T16","v":2399},{"$f":"U16","v":2399},"-",{"$f":"O16","v":2399},"-",2399,"-","-",{"$f":"X16","v":2399},"-",2399,"-",2399,{"$f":"AH6-61","v":2399},{"$f":"AI6-61","v":2399},{"$f":"AJ6-6","v":2454},"-",16,{"$f":"'Dolny układ jezdny'!G22","v":"-"}]
[17,"CARO 18/4mm",null,null,null,null,null,null,null,"DR",17,{"$f":"L6","v":2460},2460,2460,2460,2460,2460,"-","-",2460,2460,2460,2460,2460,2460,2460,2460,2460,2460,2460,2460,2460,2460,{"$f":"AH6","v":2460},2460,2460,"-",17,{"$f":"'Dolny układ jezdny'!G23","v":2460}]
[18,{"$f":"Opisy!A76","v":"------RĖMAS 10mm--------------"},null,null,null,null,null,null,null,"DLP",18,{"$f":"L5-53","v":1331.3333333333333},{"$f":"M5-52","v":1336.3333333333333},{"$f":"N5-52","v":1336.3333333333333},{"$f":"O5-52","v":1336.3333333333333},{"$f":"P5-52","v":1336.3333333333333},{"$f":"Q5-52","v":1336.3333333333333},"-","-",{"$f":"T5-38","v":1347.6666666666667},{"$f":"U10-17","v":1327},{"$f":"V10-17","v":1327},{"$f":"W5-55","v":1330.6666666666667},{"$f":"X5-55","v":1330.6666666666667},1330.6666666666667,1330.6666666666667,{"$f":"AA5-52","v":1333},{"$f":"AB5-52","v":1333},1333,{"$f":"AD5-55","v":1330},1330,1333.3333333333333,{"$f":"AG5-55","v":1333.3333333333333},{"$f":"AH5-44","v":1337},{"$f":"AI5-38","v":1347.6666666666667},{"$f":"AJ5-53","v":1331.3333333333333},"-",18,{"$f":"'Dolny układ jezdny'!G24","v":1331.3333333333333}]
[19,"NOVO 10/4mm",null,null,null,null,null,null,null,"Skrzydło na płycie [kg]",19,{"$f":"L22+SUM(L29:L41)","v":39.767189279999997},{"$f":"M22+SUM(M29:M41)","v":39.66950628},{"$f":"N22+SUM(N29:N41)","v":35.914980960000001},{"$f":"O22+SUM(O29:O41)","v":39.119766973333334},{"$f":"P22+SUM(P29:P41)","v":39.804507000000001},"-","-","-",{"$f":"T22+SUM(T29:T41)","v":23.285083333333333},23.297449999999998,23.51885,{"$f":"W22+SUM(W29:W41)","v":39.937474559999998},39.384123946666669,39.937474559999998,39.384123946666669,39.670025879999997,40.081327680000001,38.052562440000003,{"$f":"AD22+SUM(AD29:AD41)","v":39.982842480000002},{"$f":"AE22+SUM(AE29:AE41)","v":39.42976024},40.179122880000001,39.624698773333336,{"$f":"AH22+SUM(AH29:AH41)","v":23.17783},23.240803333333332,23.804762333333329,{"$f":"AK22+SUM(AK29:AK41)","v":38.874531520000005},19,{"$f":"'Dolny układ jezdny'!G25","v":39.767189279999997}]
[20,"FORM 10/4mm",null,null,null,null,null,null,null,"Skrzydło na szkle [kg]",20,"-","-","-",{"$f":"O23+SUM(O29:O41)","v":39.692698800000002},"-",{"$f":"Q22+Q23+SUM(Q29:Q41)","v":65.103469173333323},"-","-",{"$f":"T23+SUM(T29:T41)","v":39.565192666666668},{"$f":"U23+SUM(U29:U41)","v":39.329790799999998},{"$f":"V23+SUM(V29:V41)","v":39.551190800000001},"-",{"$f":"X23+SUM(X29:X41)","v":39.850012800000002},"-",39.850012800000002,"-","-",{"$f":"AC23+SUM(AC29:AC41)","v":38.651745600000005},"-",{"$f":"AE23+SUM(AE29:AE41)","v":39.895525600000006},"-",{"$f":"AG23+SUM(AG29:AG41)","v":40.091081599999995},{"$f":"AH23+SUM(AH29:AH41)","v":39.330058800000003},{"$f":"AI23+SUM(AI29:AI41)","v":39.520912666666675},{"$f":"AJ23+SUM(AJ29:AJ41)","v":40.257998266666668},{"$f":"AK23+SUM(AK29:AK41)","v":34.599583573333334},20,{"$f":"'Dolny układ jezdny'!G26","v":"-"}]
[21,"TRAFO 10/4mm",null,null,null,null,null,null,null,"Szerokość zakładki",21,28,34,34,34,34,34,"-","-",30,32,32,30,30,30,30,29,29,29,29,29,34,34,23,30,28,30,21,{"$f":"HLOOKUP($B$44,$L$1:$AK$46,AL21,FALSE)","v":28}]
[22,"FLAT LINE 10/4mm",null,null,null,null,null,null,null,"Waga wypełnienia z płyty",22,{"$f":"L7*L12*18*$L$25/1000000000","v":37.766645279999999},{"$f":"M7*M12*18*$L$25/1000000000","v":37.081142280000002},{"$f":"N8*N13*16*$L$25/1000000000","v":33.326616960000003},{"$f":"O7*O12*18*$L$25/1000000000","v":36.085067639999998},{"$f":"P7*P12*18*$L$25/1000000000","v":37.245663},{"$f":"Q9*Q14*12*$L$25/1000000000","v":25.25088384},"-","-",{"$f":"T10*T15*10*$L$25/1000000000","v":20.306239999999999},{"$f":"U10*U15*10*$L$25/1000000000","v":19.998719999999999},{"$f":"V10*V15*10*$L$25/1000000000","v":19.998719999999999},{"$f":"W7*W12*18*$L$25/1000000000","v":37.145122559999997},{"$f":"X7*X12*18*$L$25/1000000000","v":36.147329280000001},37.145122559999997,36.147329280000001,{"$f":"AA7*AA12*18*$L$25/1000000000","v":36.989741879999997},{"$f":"AB8*AB13*18*$L$25/1000000000","v":37.401043680000001},{"$f":"AC7*AC12*18*$L$25/1000000000","v":35.996122440000001},{"$f":"AD7*AD12*18*$L$25/1000000000","v":37.126842480000001},{"$f":"AE7*AE12*18*$L$25/1000000000","v":36.129540239999997},{"$f":"AF7*AF12*18*$L$25/1000000000","v":37.218242879999998},{"$f":"AG7*AG12*18*$L$25/1000000000","v":36.218485440000002},{"$f":"AH10*AH15*10*$L$25/1000000000","v":20.14752},{"$f":"AI10*AI15*10*$L$25/1000000000","v":20.306239999999999},{"$f":"AJ10*AJ15*10*$L$25/1000000000","v":20.522981666666663},{"$f":"AK7*AK12*18*$L$25/1000000000","v":38.474531520000006},22,{"$f":"HLOOKUP($B$44,$L$1:$AK$46,AL22,FALSE)","v":37.766645279999999}]
[23,"ARCO 10/4mm",null,"Warunek poprawnego wyboru łącznika",null,null,null,null,null,"Waga wypełnienia ze szkła",23,"-","-","-",{"$f":"O11*O16*4*$L$27/1000000000","v":36.657999466666666},"-",{"$f":"Q11*Q16*4*$L$27/1000000000","v":37.29374133333333},"-","-",{"$f":"T11*T16*4*$L$27/1000000000","v":36.586349333333338},{"$f":"U11*U16*4*$L$27/1000000000","v":36.031060799999999},{"$f":"V11*V16*4*$L$27/1000000000","v":36.031060799999999},"-",{"$f":"X11*X16*4*$L$27/1000000000","v":36.613218133333334},"-",36.613218133333334,"-","-",{"$f":"AC11*AC16*4*$L$27/1000000000","v":36.595305600000003},"-",{"$f":"AE11*AE16*4*$L$27/1000000000","v":36.595305600000003},"-",{"$f":"AG11*AG16*4*$L$27/1000000000","v":36.684868266666662},{"$f":"AH11*AH16*4*$L$27/1000000000","v":36.299748800000003},{"$f":"AI11*AI16*4*$L$27/1000000000","v":36.586349333333338},{"$f":"AJ11*AJ16*4*$L$27/1000000000","v":36.976217599999998},{"$f":"AK8*AK13*16*$L$25/1000000000","v":34.199583573333335},23,{"$f":"HLOOKUP($B$44,$L$1:$AK$46,AL23,FALSE)","v":"-"}]
[24,"FALDA 10/4mm",null,"Grupy łączników",null,"Łącznik z grupy:","System z grupy:","Test",null,null,24,"Płyta wiórowa - wga 1m3 [kg]",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,24]
[25,{"$f":"Opisy!A158","v":"---Naujienos---"},null,"A","18mm",{"$f":"VLOOKUP(E8,G8:H15,2,FALSE)","v":"A"},{"$f":"HLOOKUP(B44,$L$1:$AK$42,42,FALSE)","v":"A"},{"$f":"IF(F25=G25,1,IF(AND(Lacznik_z_grupy=D29,System_z_grupy=T42),1,0))","v":1},null,null,25,620,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25]
[26,"LOCA 18mm",null,"B","16 (12+4)mm",null,null,null,null,null,26,"Szkło 4mm - waga 1m3 [kg]",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,26]
[27,"LOCA 18/4mm",null,"C","18/4mm",null,null,null,null,null,27,2800,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,27]
[28,null,null,"D","10/4mm","LICZBA ŁĄCZNIKÓW",{"$f":"'Dolny układ jezdny'!F56","v":2},null,null,null,28,"Okucia - waga 1 kpl.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,28]
[29,null,null,"E","FlatLine",null,null,null,null,null,29,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,"-","-",0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.3,0.4,29,{"$f":"HLOOKUP($B$44,$L$1:$AK$46,AL29,FALSE)","v":0.3}]
[30,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30,"Aluminium",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,30]
[31,null,null,null,null,null,null,null,"LG18",0.25700000000000001,31,"-","-","-",{"$f":"J31*$O$18/1000","v":0.34343766666666664},"-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":"X18*$J$31/1000","v":0.34198133333333336},"-",{"$f":"Z18*$J$31/1000","v":0.34198133333333336},"-","-","-","-",{"$f":"AE18*$J$31/1000","v":0.34181},"-",{"$f":"AG18*$J$31/1000","v":0.34266666666666662},"-","-","-","-",31,{"$f":"HLOOKUP($B$44,$L$1:$AK$46,AL31,FALSE)","v":"-"}]
[32,null,null,null,null,null,null,null,"LD18",0.54500000000000004,32,"-","-","-",{"$f":"J32*$O$18/1000","v":0.72830166666666674},"-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":"X18*$J$32/1000","v":0.72521333333333349},"-",{"$f":"Z18*$J$32/1000","v":0.72521333333333349},"-","-","-","-",{"$f":"AE18*$J$32/1000","v":0.72484999999999999},"-",{"$f":"AG18*$J$32/1000","v":0.72666666666666668},"-","-","-","-",32,{"$f":"HLOOKUP($B$44,$L$1:$AK$46,AL32,FALSE)","v":"-"}]
[33,null,null,null,null,null,null,null,"LG10",0.23599999999999999,33,"-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":"T18*$J$33/1000","v":0.3180493333333333},{"$f":"U18*$J$33/1000","v":0.31317199999999995},{"$f":"V18*$J$33/1000","v":0.31317199999999995},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":"AH18*$J$33/1000","v":0.31553199999999998},{"$f":"AI18*$J$33/1000","v":0.3180493333333333},{"$f":"AJ18*0.249/1000","v":0.33150199999999996},"-",33,"-"]
[34,null,null,null,null,null,null,null,"LD10",0.47399999999999998,34,"-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":"T18*$J$34/1000","v":0.63879399999999997},{"$f":"U18*$J$34/1000","v":0.62899799999999995},{"$f":"V18*$J$34/1000","v":0.62899799999999995},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":"AH18*$J$34/1000","v":0.63373799999999991},{"$f":"AI18*$J$34/1000","v":0.63879399999999997},{"$f":"AJ18*0.494/1000","v":0.65767866666666652},"-",34,"-"]
[35,null,null,null,null,null,null,null,"HRS10",0.26800000000000002,35,"-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8=6),$J$35*$G$28*T18/1000,0)","v":0},{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8=6),$J$35*$G$28*U18/1000,0)","v":0},{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8=6),$J$35*$G$28*V18/1000,0)","v":0},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8=6),$J$35*$G$28*AH18/1000,0)","v":0},{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8=6),$J$35*$G$28*AI18/1000,0)","v":0},"-","-",35,"-"]
[36,null,null,null,null,null,null,null,"HR10 lub HR10FL",0.185,36,"-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8=7),$J$36*$G$28*T18/1000,IF(AND(laczniki_tak,Wybrany_lacznik=$G$15),0.75*$J$36*T18*l._lacznikow/1000,0))","v":0},{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8=7),$J$36*$G$28*U18/1000,IF(AND(laczniki_tak,Wybrany_lacznik=$G$15),0.75*$J$36*U18*l._lacznikow/1000,0))","v":0},{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8=7),$J$36*$G$28*V18/1000,IF(AND(laczniki_tak,Wybrany_lacznik=$G$15),0.75*$J$36*V18*l._lacznikow/1000,0))","v":0},"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8=7),$J$36*$G$28*AH18/1000,IF(AND(laczniki_tak,Wybrany_lacznik=$G$15),0.75*$J$36*AH18*l._lacznikow/1000,0))","v":0},{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8=7),$J$36*$G$28*AI18/1000,IF(AND(laczniki_tak,Wybrany_lacznik=$G$15),0.75*$J$36*AI18*l._lacznikow/1000,0))","v":0},{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8=8),0.75*$J$36*$G$28*AJ18/1000,0)","v":0},"-",36,"-"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"C",0.122,37,{"$f":"2*$J$37*L18/1000","v":0.32484533333333332},{"$f":"2*$J$37*M18/1000","v":0.32606533333333326},{"$f":"2*$J$37*N18/1000","v":0.32606533333333326},"-",{"$f":"2*$J$37*P18/1000","v":0.32606533333333326},{"$f":"2*$J$37*Q18/1000","v":0.32606533333333326},"-","-","-","-","-",{"$f":"2*$J$37*W18/1000","v":0.32468266666666673},"-",{"$f":"2*$J$37*Y18/1000","v":0.32468266666666673},"-",{"$f":"2*$J$37*AA18/1000","v":0.32525199999999999},{"$f":"2*$J$37*AB18/1000","v":0.32525199999999999},"-",{"$f":"2*$J$37*AD18/1000","v":0.32451999999999998},"-",{"$f":"2*$J$37*AF18/1000","v":0.32533333333333331},"-","-","-","-","-",37,0.32484533333333332]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"łącznik HRS18",0.34799999999999998,38,"-","-","-",{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8=4),$J$38*$G$28*O18/1000,0)","v":0},"-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8=4),$J$38*$G$28*X18/1000,0)","v":0},"-",{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8=4),$J$38*$G$28*Z18/1000,0)","v":0},"-","-",{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8=4),$J$38*$G$28*AC18/1000,0)","v":0},"-",{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8=4),$J$38*$G$28*AE18/1000,0)","v":0},"-",{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8=4),$J$38*$G$28*AG18/1000,0)","v":0},"-","-","-","-",38,"-"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"łącznik HR18",0.20899999999999999,39,"-","-","-",{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8=5),$J$39*$G$28*O18/1000,0)","v":0},"-","-","-","-","-","-","-","-",{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8=5),$J$39*$G$28*X18/1000,0)","v":0},"-",{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8=5),$J$39*$G$28*Z18/1000,0)","v":0},"-","-",{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8=5),$J$39*$G$28*AC18/1000,0)","v":0},"-",{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8=5),$J$39*$G$28*AE18/1000,0)","v":0},"-",{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8=5),$J$39*$G$28*AG18/1000,0)","v":0},"-","-","-","-",39,"-"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"łącznik H18",0.112,40,{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8<3),$J$40*$G$28*L18/1000,0)","v":0.29821866666666663},{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8<3),$J$40*$G$28*M18/1000,0)","v":0.29933866666666664},{"$f":"IF(AND($D$6,OR($E$8=3,$E$8=1)),$J$40*$G$28*N18/1000,0)","v":0.29933866666666664},null,{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8<3),$J$40*$G$28*P18/1000,0)","v":0.29933866666666664},{"$f":"IF(AND($D$6,OR($E$8=3,$E$8=1)),$J$40*$G$28*Q18/1000,0)","v":0.29933866666666664},"-","-",null,null,null,{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8<3),$J$40*$G$28*W18/1000,0)","v":0.29806933333333335},null,{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8<3),$J$40*$G$28*Y18/1000,0)","v":0.29806933333333335},null,{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8<3),$J$40*$G$28*AA18/1000,0)","v":0.29859199999999997},{"$f":"IF(AND($D$6,OR($E$8=3,$E$8=1)),$J$40*$G$28*AB18/1000,0)","v":0.29859199999999997},null,{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8<3),$J$40*$G$28*AD18/1000,0)","v":0.29792000000000002},null,{"$f":"IF(AND($D$6,$E$8<3),$J$40*$G$28*AF18/1000,0)","v":0.29866666666666664},null,null,null,"-","-",40,0.29821866666666663]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Rączka",null,41,{"$f":"2*L4*L17/1000","v":1.07748},{"$f":"2*M4*M17/1000","v":1.66296},1.66296,1.66296,1.63344,1.63344,"-","-",1.722,2.0565600000000002,2.2779600000000002,1.8695999999999999,1.8695999999999999,{"$f":"2*Y4*Y17/1000","v":2.3714400000000002},2.3714400000000002,1.7564399999999998,1.7564399999999998,1.7564399999999998,{"$f":"2*AD4*AD17/1000","v":1.9335600000000002},1.9335600000000002,2.03688,2.03688,1.78104,1.6777200000000001,1.9926000000000001,"-",41,1.07748]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"System należy do grupy łączników",null,42,"A","A","B","C","A","B","-","-","D","D","D","A","C","A","C","A","B","C","A","C","A","C","D","D","E","F",42,"A"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Wys. wyp. z płyty bez łączników",null,43,{"$f":"L12","v":2457},{"$f":"M12","v":2457},{"$f":"N13","v":2457},{"$f":"O12","v":2391},{"$f":"P12","v":2457},{"$f":"Q14","v":2457},"-","-",{"$f":"T15","v":2400},{"$f":"U15","v":2400},{"$f":"V15","v":2400},{"$f":"W12","v":2457},{"$f":"X12","v":2391},{"$f":"Y12","v":2457},{"$f":"Z12","v":2391},{"$f":"AA12","v":2457},{"$f":"AB13","v":2457},{"$f":"AC12","v":2391},{"$f":"AD12","v":2457},2391,2457,2391,{"$f":"AH15","v":2400},{"$f":"AI15","v":2400},{"$f":"AJ15","v":2455},"-",43,2457]
["Wyb. Syst.",1,{"$f":"VLOOKUP(B44,A1:B27,2,FALSE)","v":"ERGO 18mm"},null,null,null,null,null,"Wys. wyp. łączonych (płyta)",null,44,{"$f":"IF(AND($D$6,$F$25=L42,$G$25=L42),(L12-$G$28)/($G$28+1),$D$11)","v":818.33333333333337},{"$f":"IF(AND($D$6,$F$25=M42,$G$25=M42),(M12-$G$28)/($G$28+1),$D$11)","v":818.33333333333337},{"$f":"IF(OR(AND($D$6,$F$25=N42,$G$25=N42),(AND(laczniki_tak,Wybrany_lacznik=1,System_z_grupy=N42))),(N43-$G$28)/($G$28+1),$D$11)","v":"-"},{"$f":"IF(AND($D$6,$F$25=O42,$G$25=O42),IF($E$8=4,(O43-$G$28*19)/($G$28+1),(O43-$G$28*9)/($G$28+1)),$D$11)","v":"-"},{"$f":"IF(AND($D$6,$F$25=P42,$G$25=P42),(P43-$G$28)/($G$28+1),$D$11)","v":818.33333333333337},{"$f":"N44","v":"-"},"-","-",{"$f":"IF(AND($D$6,OR(AND($F$25=T42,$G$25=T42),AND(System_z_grupy=$D$28,Lacznik_z_grupy=$D$29))),IF($E$8=6,(T43-$G$28*7.5)/($G$28+1),(T43-$G$28)/(1+$G$28)),$D$11)","v":"-"},{"$f":"IF(AND($D$6,OR(AND($F$25=U42,$G$25=U42),AND(System_z_grupy=$D$28,Lacznik_z_grupy=$D$29))),IF($E$8=6,(U43-$G$28*7.5)/($G$28+1),(U43-$G$28)/(1+$G$28)),$D$11)","v":"-"},{"$f":"IF(AND($D$6,OR(AND($F$25=V42,$G$25=V42),AND(System_z_grupy=$D$28,Lacznik_z_grupy=$D$29))),IF($E$8=6,(V43-$G$28*7.5)/($G$28+1),(V43-$G$28)/(1+$G$28)),$D$11)","v":"-"},{"$f":"IF(AND($D$6,$F$25=W42,$G$25=W42),(W43-$G$28)/($G$28+1),$D$11)","v":818.33333333333337},{"$f":"O44","v":"-"},{"$f":"IF(AND($D$6,$F$25=Y42,$G$25=Y42),(Y43-$G$28)/($G$28+1),$D$11)","v":818.33333333333337},{"$f":"O44","v":"-"},{"$f":"IF(AND($D$6,$F$25=AA42,$G$25=AA42),(AA43-$G$28)/($G$28+1),$D$11)","v":818.33333333333337},{"$f":"N44","v":"-"},{"$f":"O44","v":"-"},{"$f":"IF(AND($D$6,$F$25=AD42,$G$25=AD42),(AD12-$G$28)/($G$28+1),$D$11)","v":818.33333333333337},{"$f":"IF(AND($D$6,$F$25=AE42,$G$25=AE42),IF($E$8=4,(AE43-$G$28*19)/($G$28+1),(AE43-$G$28*9)/($G$28+1)),$D$11)","v":"-"},{"$f":"IF(AND($D$6,$F$25=AF42,$G$25=AF42),(AF12-$G$28)/($G$28+1),$D$11)","v":818.33333333333337},{"$f":"IF(AND($D$6,$F$25=AG42,$G$25=AG42),IF($E$8=4,(AG43-$G$28*19)/($G$28+1),(AG43-$G$28*9)/($G$28+1)),$D$11)","v":"-"},{"$f":"V44","v":"-"},{"$f":"V44","v":"-"},{"$f":"IF(AND(laczniki_tak,H25=1,Wybrany_lacznik=G15),(AJ43-l._lacznikow*1)/(l._lacznikow+1),D11)","v":"-"},"-",44,818.33333333333337]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Wys. wyp. 4mm bez łączników",null,45,"-","-","-",{"$f":"O16","v":2399},"-",2455,"-","-",2399,2399,2399,"-",2399,{"$f":"Y16","v":"-"},2399,"-","-",{"$f":"AC16","v":2399},{"$f":"AD16","v":"-"},2399,"-",2399,2399,2399,{"$f":"AJ16","v":2454},"-",45,"-"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Wys. wyp. łączonych (szkło)",null,46,"-","-","-",{"$f":"IF(AND($D$6,$F$25=O42,$G$25=O42),IF($E$8=4,(O45-$G$28*11)/($G$28+1),(O45-$G$28)/($G$28+1)),$D$11)","v":"-"},"-",{"$f":"IF(Q44=D11,D11,Q44-1)","v":"-"},"-","-",{"$f":"IF(AND($D$6,OR(AND($F$25=T42,$G$25=T42),AND(System_z_grupy=$D$28,Lacznik_z_grupy=$D$29))),IF($E$8=6,(T45-$G$28*10)/($G$28+1),(T45-$G$28*4)/(1+$G$28)),$D$11)","v":"-"},{"$f":"IF(AND($D$6,OR(AND($F$25=U42,$G$25=U42),AND(System_z_grupy=$D$28,Lacznik_z_grupy=$D$29))),IF($E$8=6,(U45-$G$28*10)/($G$28+1),(U45-$G$28*4)/(1+$G$28)),$D$11)","v":"-"},{"$f":"IF(AND($D$6,OR(AND($F$25=V42,$G$25=V42),AND(System_z_grupy=$D$28,Lacznik_z_grupy=$D$29))),IF($E$8=6,(V45-$G$28*10)/($G$28+1),(V45-$G$28*4)/(1+$G$28)),$D$11)","v":"-"},"-",{"$f":"O46","v":"-"},"-",{"$f":"O46","v":"-"},"-","-",{"$f":"O46","v":"-"},"-",{"$f":"IF(AND($D$6,$F$25=AE42,$G$25=AE42),IF($E$8=4,(AE45-$G$28*11)/($G$28+1),(AE45-$G$28)/($G$28+1)),$D$11)","v":"-"},"-",{"$f":"IF(AND($D$6,$F$25=AG42,$G$25=AG42),IF($E$8=4,(AG45-$G$28*11)/($G$28+1),(AG45-$G$28)/($G$28+1)),$D$11)","v":"-"},{"$f":"V46","v":"-"},{"$f":"V46","v":"-"},{"$f":"IF(AND(laczniki_tak,H25=1,Wybrany_lacznik=G15),(AJ45-l._lacznikow*4)/(l._lacznikow+1),D11)","v":"-"},"-",46,"-"]

{"sheet":"OVERLINE","index":2,"n_rows":70,"n_cols":13,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,8,31,10],[13,6,25,8],[13,2,25,5],[30,4,30,6],[33,4,33,6],[32,4,32,6],[31,4,31,6],[39,11,39,12],[39,5,39,6],[43,7,43,8],[20,12,21,13],[16,12,17,13],[18,12,19,13],[34,4,34,6],[16,11,17,11],[18,11,19,11],[20,9,21,9],[20,10,21,10],[20,11,21,11],[16,9,17,9],[16,10,17,10],[18,10,19,10],[18,9,19,9],[37,7,37,12],[43,9,43,10],[43,11,43,12],[57,5,57,6],[53,7,53,8],[57,9,57,10],[57,11,57,12],[43,5,43,6],[39,7,39,8],[52,5,52,12],[53,5,53,6],[57,7,57,8],[53,9,53,10],[53,11,53,12],[38,5,38,12],[39,9,39,10],[62,2,63,9],[48,10,49,11],[48,12,49,12],[62,10,63,11],[62,12,63,12],[51,7,51,12],[48,2,49,9]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"1.",{"$f":"Opisy!A15","v":"Pasirinkite sistemą:"}]
[]
[]
[null,null,null,"2.",{"$f":"Opisy!A81","v":"Matmenys dėl:"}]
[]
[null,null,{"$f":"Opisy!A82","v":"Nišos"},null,null,null,{"$f":"Opisy!A83","v":"Spintos korpusui"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A84","v":"Aukštis:"},2300,"mm",{"$f":"Opisy!A87","v":"Maksimaliai 3000mm:"}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A85","v":"Plotis:"},2000,"mm",{"$f":"Opisy!A88","v":"Maksimaliai 4050mm:"}]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A86","v":"Gylis:"},700,"mm",{"$f":"Opisy!A141","v":"Minimaliai 300mm"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,"3.",{"$f":"Opisy!A154","v":"Likę išmatavimai"}]
[]
[null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A89","v":"Korpuso plokštės storis Gp:"},null,null,18,{"$f":"Opisy!A93","v":"mm (minimaliai 16mm)"}]
[null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A148","v":"Viršutinio cokolio storis:"},null,null,null,{"$f":"IF(Grub.plyty.korp>Grub.wien.gorn,Opisy!A153,Opisy!A50)","v":"mm"}]
[null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A91","v":"Durų užpildo storis Gd:"},null,null,18,{"$f":"Opisy!A95","v":"mm (16-22mm)"}]
[null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A90","v":"Cokolio aukštis Hc:"},null,null,100,{"$f":"Opisy!A94","v":"mm (minimaliai 50mm)"}]
[null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A92","v":"Persidengimo plotis Z:"},null,null,20,{"$f":"Opisy!A96","v":"mm (minimaliai 20mm)"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(M49=\"-\",\" \",IF(M49>50,Opisy!$A$146,\" \"))","v":" "}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A98","v":"Spintos išmatavimai - išorinės durys"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A99","v":"Korpusas:"},null,{"$f":"Opisy!A108","v":"Cokolio matmenys:"},null,{"$f":"Opisy!A109","v":"Kairė pusė:"},null,{"$f":"Opisy!A111","v":"Vertikalios pertvaros:"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A100","v":"Aukštis Ws:"},{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!P4)","v":2275},{"$f":"J17","v":"Aukštis:"},{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!R4)","v":100},{"$f":"J17","v":"Aukštis:"},{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!T4)","v":2275},{"$f":"F45","v":"Aukštis Wu:"},{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!V4)","v":2094}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A101","v":"Plotis Ss:"},{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!P5)","v":1993},{"$f":"J19","v":"Plotis:"},{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!R5)","v":1957},{"$f":"J21","v":"Gylis:"},{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!T5)","v":678},{"$f":"Opisy!A149","v":"Gylis Gw:"},{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!V5)","v":633}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A102","v":"Gylis Gs:"},{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!P6)","v":700},{"$f":"Opisy!A118","v":"Storis:"},{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!R6)","v":18},{"$f":"H43","v":"Storis:"},{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!T6)","v":18},{"$f":"J43","v":"Storis:"},{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!V6)","v":18}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A103","v":"Vidiniai korpuso matmenys:"},null,{"$f":"Opisy!A107","v":"Viršutinis ir apatinis cokolis:"},null,{"$f":"Opisy!A110","v":"Dešinė pusė:"},null,{"$f":"Opisy!A112","v":"Durų matmenys:"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A104","v":"Aukštis Wu:"},{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!P8)","v":2094},{"$f":"J19","v":"Plotis:"},{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!R8)","v":1957},{"$f":"J41","v":"Aukštis:"},{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!T8)","v":2275},{"$f":"Opisy!A114","v":"Aukštis Wd:"},{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!V8)","v":2198}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A105","v":"Plotis Sw:"},{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!P9)","v":1957},{"$f":"J21","v":"Gylis:"},{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!R9)","v":643},{"$f":"J42","v":"Gylis:"},{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!T9)","v":649},{"$f":"Opisy!A115","v":"Plotis Sd:"},{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!V9)","v":1006.5}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A106","v":"Gylis Gu:"},{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!P10)","v":643},{"$f":"Opisy!A150","v":"Apatinio storis"},{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!R10)","v":18},{"$f":"J43","v":"Storis:"},{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!T10)","v":18},{"$f":"Opisy!A116","v":"Durų storis Gd:"},{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!V10)","v":18}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A151","v":"Viršutinio storis"},{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!R11)","v":18}]
[null,null,{"$f":"C63","v":"* -* -  Svoris buvo apskaičiuotas  durims pagamintoms  iš medžio drožlių plokštės (620kg / m 3) arba paprasto stiklo  4mm storio (2800kg / m 3), be sujungimo profilių."},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A145","v":"Durų svoris (kg)"},null,{"$f":"IF(M47=\"-\",\"-\",(M45*M46*M47/1000000000)*620+0.5)","v":25.189122919999999}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(M63=\"-\",\" \",IF(M63>50,Opisy!$A$146,\" \"))","v":" "}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A113","v":"Spintos išmatavimai - vidinės durys"}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"F40","v":"Korpusas:"},null,{"$f":"H40","v":"Cokolio matmenys:"},null,{"$f":"J40","v":"Kairė pusė:"},null,{"$f":"L40","v":"Vertikalios pertvaros:"}]
[null,null,null,null,null,"Aukštis Ws:",{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!P15)","v":2275},"Aukštis:",{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!R15)","v":100},"Aukštis:",{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!T15)","v":2275},"Aukštis Wu:",{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!V15)","v":2094}]
[null,null,null,null,null,"Plotis Ss:",{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!P16)","v":1993},"Plotis:",{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!R16)","v":1957},"Gylis:",{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!T16)","v":700},"Gylis Gw:",{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!V16)","v":628}]
[null,null,null,null,null,"Gylis Gs:",{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!P17)","v":700},"Storis:",{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!R17)","v":18},"Storis:",{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!T17)","v":18},"Storis:",{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!V17)","v":18}]
[null,null,null,null,null,"Vidiniai korpuso matmenys:",null,"Viršutinis ir apatinis cokolis:",null,"Dešinė pusė:",null,"Durų matmenys:"]
[null,null,null,null,null,"Aukštis Wu:",{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!P19)","v":2094},"Plotis:",{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!R19)","v":1957},"Aukštis:",{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!T19)","v":2275},"Aukštis Wd:",{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!V19)","v":2198}]
[null,null,null,null,null,"Plotis Sw:",{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!P20)","v":1957},"Gylis:",{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!R20)","v":638},"Gylis:",{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!T20)","v":671},"Plotis Sd:",{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!V20)","v":988.5}]
[null,null,null,null,null,"Gylis Gu:",{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!P21)","v":638},"Apatinio storis",{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!R21)","v":18},"Storis:",{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!T21)","v":18},"Durų storis Gd:",{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!V21)","v":18}]
[null,null,null,null,null,null,null,"Viršutinio storis",{"$f":"IF(OR(Wys.wprowadzana>3000,Szer.wprowadzana>4050,Gleb.wprowadzana<300,Wys.cokolu<50),\"-\",'Overline - Obliczenia'!R22)","v":18}]
[null,null,{"$f":"Opisy!A32","v":"* -* -  Svoris buvo apskaičiuotas  durims pagamintoms  iš medžio drožlių plokštės (620kg / m 3) arba paprasto stiklo  4mm storio (2800kg / m 3), be sujungimo profilių."},null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"K49","v":"Durų svoris (kg)"},null,{"$f":"IF(M61=\"-\",\"-\",(M59*M60*M61/1000000000)*620+0.5)","v":24.74758868}]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GTV Poland Sp. z o.o. Sp. k."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków, Polska"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"www.gtv.com.pl"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"gtv.tech@gtv.com.pl"]

{"sheet":"Overline - Obliczenia","index":3,"n_rows":23,"n_cols":22,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[21,5,21,9],[15,5,16,6],[11,5,11,7],[12,5,12,7],[13,5,13,7],[7,5,7,6],[8,5,8,6],[9,5,9,6],[5,5,5,7],[1,14,1,21],[2,14,2,15],[6,16,6,17],[2,18,2,19],[2,20,2,21],[1,5,1,7],[4,5,4,7],[3,5,3,7],[2,5,2,7],[2,16,2,17],[17,14,17,15],[13,16,13,17],[17,18,17,19],[17,20,17,21],[6,14,6,15],[6,18,6,19],[6,20,6,21],[12,14,12,21],[13,14,13,15],[17,16,17,17],[13,18,13,19],[13,20,13,21]]}
[]
[null,"Wybrany system:",1,{"$f":"VLOOKUP(C2,A8:B38,2,FALSE)","v":"OVERILINE"},null,"Grubość płyty na korpus Gp",null,null,{"$f":"VLOOKUP(H17,F18:G20,2,FALSE)","v":18},null,null,null,null,null,"Wymiary szafy - drzwi nakładane"]
[null,"Typ zabudowy:",1,null,null,{"$f":"Opisy!A148","v":"Viršutinio cokolio storis:"},null,null,{"$f":"VLOOKUP(J17,F18:G20,2,0)","v":18},null,null,null,null,null,"Korpus:",null,"Wymiary cokołu",null,"Bok lewy",null,"Przegrody pionowe"]
[null,"Układ drzwi",null,null,null,"Grubość płyty drzwi Gd",null,null,{"$f":"VLOOKUP(I17,F18:G20,2,FALSE)","v":18},null,null,null,null,null,"Wysokość Ws",{"$f":"Wys.szafy","v":2275},"Wysokość",{"$f":"Wys.cokolu","v":100},"Wysokość",{"$f":"Wys.szafy","v":2275},"Wysokość",{"$f":"Wys.uzyt.szafy","v":2094}]
[null,null,null,null,null,"Wysokość cokołu Hc ",null,null,{"$f":"OVERLINE!H34","v":100},null,null,null,null,null,"Szerokość Ss",{"$f":"Szer.szafy","v":1993},"Długość",{"$f":"P9","v":1957},"Głębokość",{"$f":"P10+35","v":678},"Głębokość",{"$f":"P10-10","v":633}]
[null,"Systemy podwieszane",null,null,null,"Szerokość zakładki Z",null,null,{"$f":"OVERLINE!H35","v":20},null,null,null,null,null,"Głębokość Gs",{"$f":"Gleb.szafy","v":700},"Grubość",{"$f":"Grub.plyty.korp","v":18},"Grubość",{"$f":"Grub.plyty.korp","v":18},"Grubość",{"$f":"Grub.plyty.korp","v":18}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wnętrze korpusu:",null,"Wieniec górny i dolny",null,"Bok prawy",null,"Wymiary drzwi"]
[null,null,null,null,null,"Wysokość szafy",null,{"$f":"IF(AND(OR(Wybrany_System_podw=1,Wybrany_System_podw=2),Typ_zabudowy=1),Wys.wprowadzana-25,Wys.wprowadzana)","v":2275},null,null,null,null,null,null,"Wysokość Wu",{"$f":"Wys.uzyt.szafy","v":2094},"Szerokość",{"$f":"P9","v":1957},"Wysokość",{"$f":"Wys.szafy","v":2275},"Wysokość Wd",{"$f":"IF(Wybrany_System_podw=1,Wys.szafy-Wys.cokolu-Grub.plyty.korp+41,IF(Wybrany_System_podw=2,Wys.szafy-Wys.cokolu-Grub.plyty.korp+39,\"-\"))","v":2198}]
[1,"OVERILINE",null,null,null,"Szerokość szafy",null,{"$f":"IF(AND(OR(Wybrany_System_podw=1,Wybrany_System_podw=2),Typ_zabudowy=1),Szer.wprowadzana-7,Szer.wprowadzana)","v":1993},null,null,null,null,null,null,"Szerokość Sw",{"$f":"Szer.uzyt.szafy","v":1957},"Głębokość",{"$f":"P10","v":643},"Głębokość",{"$f":"P10+6","v":649},"Szerokość Sd",{"$f":"(Szer.szafy+Szer.zakladki)/2","v":1006.5}]
[2,"OVERLINE PLUS",null,null,null,"Głębokość szafy",null,{"$f":"Gleb.wprowadzana","v":700},null,null,null,null,null,null,"Głębokość Gu",{"$f":"Gleb.uzyt.szafy+5","v":643},"Grubość Dolnego",{"$f":"Grub.plyty.korp","v":18},"Grubość",{"$f":"Grub.plyty.korp","v":18},"Grubość Gd",{"$f":"Grub.drzwi","v":18}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Grubość górnego",{"$f":"Grub.wien.gorn","v":18}]
[null,null,null,null,null,"Wysokość użyteczna szafy",null,null,{"$f":"Wys.szafy-Wys.cokolu-(Grub.wien.gorn+Grub.plyty.korp)-45","v":2094}]
[null,null,null,null,null,"Szerokość użyteczna szafy",null,null,{"$f":"Szer.szafy-2*Grub.plyty.korp","v":1957},null,null,null,null,null,"Wymiary szafy - drzwi wpuszczane"]
[null,null,null,null,null,"Głębokość użyteczna szafy",null,null,{"$f":"Gleb.szafy-Grub.drzwi-44","v":638},null,null,null,null,null,"Korpus:",null,"Wymiary cokołu",null,"Bok lewy",null,"Przegrody pionowe"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Wysokość Ws",{"$f":"Wys.szafy","v":2275},"Wysokość",{"$f":"Wys.cokolu","v":100},"Wysokość",{"$f":"Wys.szafy","v":2275},"Wysokość",{"$f":"Wys.uzyt.szafy","v":2094}]
[null,null,null,null,null,"Grubości płyt",null,"korpus","drzwi","Wieniec",null,null,null,null,"Szerokość Ss",{"$f":"Szer.szafy","v":1993},"Długość",{"$f":"Szer.uzyt.szafy","v":1957},"Głębokość",{"$f":"Gleb.uzyt.szafy+Grub.drzwi+44","v":700},"Głębokość",{"$f":"Gleb.uzyt.szafy-10","v":628}]
[null,null,null,null,null,null,null,2,2,2,null,null,null,null,"Głębokość Gs",{"$f":"Gleb.szafy","v":700},"Grubość",{"$f":"Grub.plyty.korp","v":18},"Grubość",{"$f":"Grub.plyty.korp","v":18},"Grubość",{"$f":"Grub.plyty.korp","v":18}]
[null,null,null,null,null,1,16,null,null,null,null,null,null,null,"Wnętrze korpusu:",null,"Wieniec górny i dolny",null,"Bok prawy",null,"Wymiary drzwi"]
[null,null,null,null,null,2,18,null,null,null,null,null,null,null,"Wysokość Wu",{"$f":"Wys.uzyt.szafy","v":2094},"Szerokość",{"$f":"P20","v":1957},"Wysokość",{"$f":"Wys.szafy","v":2275},"Wysokość Wd",{"$f":"V8","v":2198}]
[null,null,null,null,null,3,22,null,null,null,null,null,null,null,"Szerokość Sw",{"$f":"Szer.uzyt.szafy","v":1957},"Głębokość",{"$f":"P21","v":638},"Głębokość",{"$f":"Gleb.uzyt.szafy+Grub.drzwi+15","v":671},"Szerokość Sd",{"$f":"(Szer.szafy-2*Grub.plyty.korp+Szer.zakladki)/2","v":988.5}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Głębokość Gu",{"$f":"Gleb.uzyt.szafy","v":638},"Grubość dolnego",{"$f":"Grub.plyty.korp","v":18},"Grubość",{"$f":"Grub.plyty.korp","v":18},"Grubość Gd",{"$f":"Grub.drzwi","v":18}]
[null,null,null,null,null,"Warunek grubości płyty na korpus i wienca górnego",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Grubość górnego",{"$f":"Grub.wien.gorn","v":18}]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(Grub.plyty.korp>Grub.wien.gorn,Opisy!A153)","v":false}]

{"sheet":"QUANTUM","index":4,"n_rows":70,"n_cols":14,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,22,0],[23,0,29,0],[23,1,29,1],[15,2,22,3],[23,2,29,3],[49,1,49,4],[53,1,53,4],[57,1,57,4],[37,1,37,4],[44,1,44,4],[42,1,42,5],[35,1,35,5],[31,7,31,12],[32,7,32,12],[35,7,35,13],[34,7,34,13],[24,8,29,11],[15,1,22,1],[15,4,22,5],[23,4,29,5],[7,9,9,10],[7,11,9,12],[23,8,23,11],[16,8,16,11],[17,8,21,11],[58,6,58,7],[59,6,59,7],[57,6,57,7],[33,7,33,12],[39,7,40,13],[36,12,36,13],[50,6,53,6],[50,7,53,7],[49,6,49,8],[50,8,53,8],[36,7,36,11]]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["1.",{"$f":"Opisy!A15","v":"Pasirinkite sistemą:"}]
[]
["2.",{"$f":"Opisy!A119","v":"Montavimo opcijos:"},null,null,null,null,null,"3.",{"$f":"Opisy!A128","v":"Surinkimo variantai:"}]
[]
["QUANTUM"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A129","v":"Variantas A"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["QUANTUM R",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A130","v":"Variantas B"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["4.",{"$f":"Opisy!A124","v":"Nišos matmenys:"},null,null,{"$f":"Opisy!A125","v":"Nišos aukštis WO:"},2200,{"$f":"E40","v":"mm"},{"$f":"IF(AND(Wybr.system.przejsciowy>3,QUANTUM!D46>2700),Opisy!A142,\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A126","v":"Nišos plotis SO:"},1200,{"$f":"E39","v":"mm"},{"$f":"IF(AND(Wybr.system.przejsciowy>3,'Quantum - obliczenia'!$G$26,$D$60>6000,'Quantum - obliczenia'!$G$27<3),Opisy!A144,IF(AND('Quantum - obliczenia'!$G$26,$D$60>3000,'Quantum - obliczenia'!$G$27=3),Opisy!A143,IF(AND(Wybr.system.przejsciowy>3,D60>6000),Opisy!A144,\" \")))","v":" "}]
[null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A137","v":"Persidengimo plotis X:"},46,{"$f":"G32","v":"mm"},{"$f":"Opisy!A127","v":"<-----Paslėptai kreipiančiajai Xmin=46mm"}]
[null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Wybr.system.przejsciowy=2,MAX(H39:L39)>50),Opisy!A146,IF(AND(Wybr.system.przejsciowy>3,MAX(QUANTUM!M39:N39)>50),Opisy!A146,\" \"))","v":" "}]
[null,{"$f":"Opisy!A132","v":"Paskaičiavimai Quantum berėmei sistemai"},null,null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A145","v":"Durų svoris (kg)"}]
[null,null,null,null,null,null,null,"QUANTUM",null,null,null,null,"QUANTUM R"]
[null,{"$f":"Opisy!A138","v":"Durų išmatavimai"},null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A118","v":"Storis:"},16,18,22,25,28,4,10]
[null,{"$f":"Opisy!A56","v":"Durų aukštis"},"WD",{"$f":"IF('Quantum - obliczenia'!$D$1='Quantum - obliczenia'!$B$4,HLOOKUP(Opcja.montazu,'Quantum - obliczenia'!G2:I6,3,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"E40","v":"mm"},null,{"$f":"Opisy!A152","v":"Svoris:"},{"$f":"IF($D$39=\"-\",\"-\",$D$39*$D$40*H38*620/1000000000+0.34)","v":"-"},{"$f":"IF($D$39=\"-\",\"-\",$D$39*$D$40*I38*620/1000000000+0.34)","v":"-"},"-","-","-",{"$f":"IF(Wybr.system.przejsciowy>3,VLOOKUP('Quantum - obliczenia'!$H$43,'Quantum - obliczenia'!$E$42:$G$49,3,0),\"-\")","v":31.893688000000001},{"$f":"IF(Wybr.system.przejsciowy>3,VLOOKUP('Quantum - obliczenia'!$H$42,'Quantum - obliczenia'!$E$42:$G$49,3,0),\"-\")","v":19.184690199999999}]
[null,{"$f":"Opisy!A55","v":"Durų plotis"},"SD",{"$f":"IF('Quantum - obliczenia'!D1='Quantum - obliczenia'!B4,HLOOKUP(Opcja.montazu,'Quantum - obliczenia'!G2:I5,2,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"Opisy!A50","v":"mm"},null,null,{"$f":"Opisy!A32","v":"* -* -  Svoris buvo apskaičiuotas  durims pagamintoms  iš medžio drožlių plokštės (620kg / m 3) arba paprasto stiklo  4mm storio (2800kg / m 3), be sujungimo profilių."}]
[null,{"$f":"Opisy!A131","v":"Bėgelio ilgis"},"DT",{"$f":"IF('Quantum - obliczenia'!D1='Quantum - obliczenia'!B4,HLOOKUP(Opcja.montazu,'Quantum - obliczenia'!G2:I6,4,FALSE),\"-\")","v":"-"},{"$f":"E40","v":"mm"},{"$f":"IF(AND(Wybr.system.przejsciowy=2,D41>3000),Opisy!A147,\" \")","v":" "}]
[]
[null,{"$f":"Opisy!A133","v":"Paskaičiavimai Quantum R rėminei sistemai"}]
[]
[null,{"$f":"Opisy!A138","v":"Durų išmatavimai"},null,null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A35","v":"Jungiamieji profiliai"}]
[null,{"$f":"B39","v":"Durų aukštis"},"WD",{"$f":"IF(Wybr.system.przejsciowy>3,HLOOKUP(Opcja.montazu,'Quantum - obliczenia'!$G$2:$I$5,'Quantum - obliczenia'!L4,FALSE),\"-\")","v":2220},{"$f":"E47","v":"mm"}]
[null,{"$f":"B40","v":"Durų plotis"},"SD",{"$f":"IF(Wybr.system.przejsciowy>3,HLOOKUP(Opcja.montazu,'Quantum - obliczenia'!$G$2:$I$5,'Quantum - obliczenia'!L3,FALSE),\"-\")","v":1246},{"$f":"Opisy!G50","v":"mm"}]
[null,{"$f":"B41","v":"Bėgelio ilgis"},"DT",{"$f":"IF(Wybr.system.przejsciowy>3,HLOOKUP(Opcja.montazu,'Quantum - obliczenia'!$G$2:$I$5,'Quantum - obliczenia'!L5,FALSE),\"-\")","v":2446},{"$f":"E47","v":"mm"},{"$f":"IF(AND(Wybr.system.przejsciowy>3,D48>3000),Opisy!A147,\" \")","v":" "}]
[]
[null,{"$f":"Opisy!A134","v":"Plokštės 10mm išmatavimai"},null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(Wybr.system.przejsciowy>3,Oblicz.locznikow),\"↓10/4mm↓\",\" \")","v":" "}]
[null,{"$f":"Opisy!A60","v":"Užpildo plotis  10mm"},"SW10",{"$f":"IF(Wybr.system.przejsciowy>3,HLOOKUP(Opcja.montazu,'Quantum - obliczenia'!$F$2:$K$17,'Quantum - obliczenia'!L8,FALSE),\"-\")","v":1203},{"$f":"$E$39","v":"mm"}]
[null,{"$f":"Opisy!A65","v":"Užpildo aukštis 10mm"},"WW10",{"$f":"IF(Wybr.system.przejsciowy>3,HLOOKUP(Opcja.montazu,'Quantum - obliczenia'!$F$2:$K$17,'Quantum - obliczenia'!L9,FALSE),\"-\")","v":2127},{"$f":"$E$39","v":"mm"}]
[]
[null,{"$f":"Opisy!A135","v":"Stiklo 4mm užpildo išmatavimai"}]
[null,{"$f":"Opisy!A61","v":"Užpildo plotis  4mm"},"SW4",{"$f":"IF(Wybr.system.przejsciowy>3,HLOOKUP(Opcja.montazu,'Quantum - obliczenia'!$F$2:$K$17,'Quantum - obliczenia'!L12,FALSE),\"-\")","v":1200},{"$f":"$E$39","v":"mm"}]
[null,{"$f":"Opisy!A66","v":"Užpildo aukštis 4mm"},"WW4",{"$f":"IF(Wybr.system.przejsciowy>3,HLOOKUP(Opcja.montazu,'Quantum - obliczenia'!$F$2:$K$17,'Quantum - obliczenia'!L13,FALSE),\"-\")","v":2126},{"$f":"$E$39","v":"mm"}]
[]
[null,{"$f":"Opisy!A136","v":"Aliuminio profilių išmatavimai"},null,null,null,null,{"$f":"Opisy!A40","v":"i ( Jungiamųjų profilių kiekis)"},null,2]
[null,{"$f":"Opisy!A67","v":"Rankenos ilgis"},"DR",{"$f":"IF(Wybr.system.przejsciowy>3,HLOOKUP(Opcja.montazu,'Quantum - obliczenia'!$F$2:$K$17,'Quantum - obliczenia'!L16,FALSE),\"-\")","v":2220},{"$f":"$E$39","v":"mm"},null,{"$f":"Opisy!A139","v":"Plokštės elementų aukštis"},null,{"$f":"HLOOKUP(Opcja.montazu,'Quantum - obliczenia'!$F$2:$I$23,'Quantum - obliczenia'!L22,FALSE)","v":"-"}]
[null,{"$f":"Opisy!A68","v":"Horizontalių jungiamųjų profilių ilgis"},"DLP",{"$f":"IF(Wybr.system.przejsciowy>3,HLOOKUP(Opcja.montazu,'Quantum - obliczenia'!$F$2:$K$17,'Quantum - obliczenia'!L17,FALSE),\"-\")","v":1186},{"$f":"$E$39","v":"mm"},null,{"$f":"Opisy!A140","v":"Stiklo elementų aukštis"},null,{"$f":"HLOOKUP(Opcja.montazu,'Quantum - obliczenia'!$F$2:$I$23,'Quantum - obliczenia'!L23,FALSE)","v":"-"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"GTV Poland Sp. z o.o. Sp. k."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków, Polska"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"www.gtv.com.pl"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"gtv.tech@gtv.com.pl"]

{"sheet":"Quantum - obliczenia","index":5,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[40,4,40,7],[0,6,0,8],[0,9,0,10],[6,5,6,8],[10,5,10,8],[14,5,14,8]]}
[null,"Wybrany system",4,{"$f":"VLOOKUP(C1,A3:B7,2,FALSE)","v":"QUANTUM R + ARCO"},null,null,"Opcje montażu",null,null,"Wariant zabudowy"]
[null,null,null,null,null,null,1,2,3,4,5,1]
[1,{"$f":"Opisy!A156","v":"---Berėmės---"},"WO",{"$f":"QUANTUM!F32","v":2200},null,"SD",{"$f":"HLOOKUP($C$26,J2:K3,2,FALSE)","v":1246},{"$f":"HLOOKUP($C$26,J2:K3,2,FALSE)","v":1246},{"$f":"HLOOKUP($C$26,J2:K3,2,FALSE)","v":1246},{"$f":"Szer.Otw.przej+Szer.zakl.przej*2","v":1292},{"$f":"Szer.Otw.przej+Szer.zakl.przej","v":1246},2]
[2,"QUANTUM","SO",{"$f":"QUANTUM!F33","v":1200},null,"WD",{"$f":"IF(AND(Wybr.system.przejsciowy=2,Opcja.montazu=1),Wys.otw.przej-59,Wys.otw.przej-48)","v":2152},{"$f":"IF(AND(Wybr.system.przejsciowy=2,Opcja.montazu=2),Wys.otw.przej-61,Wys.otw.przej-50)","v":2150},{"$f":"Wys.otw.przej+20","v":2220},"-","-",3]
[3,{"$f":"Opisy!A157","v":"---Rėminės---"},"X",{"$f":"QUANTUM!F34","v":46},null,"DT",{"$f":"HLOOKUP($C$26,$J$2:$K$5,4,FALSE)","v":2446},{"$f":"HLOOKUP($C$26,$J$2:$K$5,4,FALSE)","v":2446},{"$f":"HLOOKUP($C$26,$J$2:$K$5,4,FALSE)","v":2446},{"$f":"Szer.Otw.przej+J3","v":2492},{"$f":"Szer.Otw.przej+K3","v":2446},4]
[4,"QUANTUM R + ARCO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,5]
[5,"QUANTUM R + FALDA",null,null,null,{"$f":"Opisy!C134","v":"Wymiary wypełnienia z płyty 10mm"},null,null,null,null,null,6]
[null,null,null,null,null,"SW10",{"$f":"G3-43","v":1203},{"$f":"H3-43","v":1203},1203,null,null,7]
[null,"Opcje montażu",3,null,null,"WW10",{"$f":"G4-93","v":2059},{"$f":"H4-93","v":2057},2127,null,null,8]
[null,{"$f":"Opisy!A120","v":"Montuojama tiesiai prie lubų"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,9]
[null,{"$f":"Opisy!A121","v":"Montuojama prie lubų - viršutinis profilis"},null,null,null,{"$f":"Opisy!C135","v":"Wymiary wypełnienia ze szkła 4mm"},null,null,null,null,null,10]
[null,{"$f":"Opisy!A122","v":"Montuojama prie sienos - šoninis profilis"},null,null,null,"SW4",{"$f":"G3-46","v":1200},{"$f":"H3-46","v":1200},1200,null,null,11]
[null,null,null,null,null,"WW4",{"$f":"G4-94","v":2058},{"$f":"H4-94","v":2056},2126,null,null,12]
[null,"Grubość wypełnienia",5,null,null,null,null,null,null,null,null,13]
[1,{"$f":"B5","v":"---Rėminės---"},null,null,null,{"$f":"Opisy!C136","v":"Wymiary profili aluminiowych"},null,null,null,null,null,14]
[2,"10/4",null,null,null,"DR",{"$f":"G4","v":2152},{"$f":"H4","v":2150},2220,null,null,15]
[3,{"$f":"B3","v":"---Berėmės---"},null,null,null,"DLP",{"$f":"G3-60","v":1186},{"$f":"H3-60","v":1186},1186,null,null,16]
[4,16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,17]
[5,18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,18]
[6,22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,19]
[7,25,null,null,null,"Obliczenia z łącznikami",null,null,null,null,null,20]
[8,28,null,null,null,"płyta",{"$f":"VLOOKUP(Wybrany.lacznik.przej,E30:I32,3,FALSE)","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(Wybrany.lacznik.przej,E30:I32,4,FALSE)","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(Wybrany.lacznik.przej,E30:I32,5,FALSE)","v":"-"},null,null,21]
[null,null,null,null,null,"szkło",{"$f":"VLOOKUP(Wybrany.lacznik.przej,E33:I35,3,FALSE)","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(Wybrany.lacznik.przej,E33:I35,4,FALSE)","v":"-"},{"$f":"VLOOKUP(Wybrany.lacznik.przej,E33:I35,5,FALSE)","v":"-"},null,null,22]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,23]
[null,"Wariant zabudowy",2,null,null,null,null,null,null,null,null,24]
[1,{"$f":"Opisy!A129","v":"Variantas A"},{"$f":"IF(C25=1,4,5)","v":5},null,null,"Łączniki (TAK/NIE)",false,null,null,null,null,25]
[2,{"$f":"Opisy!A130","v":"Variantas B"},null,null,null,"Wybrany lacznik",1,null,null,null,null,26]
[null,null,null,null,null,"Warunek oblicznia łączników",{"$f":"IF(AND(Wybr.system.przejsciowy>3,Oblicz.locznikow),TRUE,FALSE)","v":false},null,null,null,null,27]
[null,null,null,null,null,"Liczba łączników",{"$f":"QUANTUM!I58","v":2},null,null,null,null,28]
[null,null,null,null,1,"A-HRS10-XXX-YY",{"$f":"IF(AND(Policz.laczniki,Wybrany.lacznik.przej=$E$30),(G$9-Liczba.lacznikow*7.5)/(Liczba.lacznikow+1),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(Policz.laczniki,Wybrany.lacznik.przej=$E$30),(H$9-Liczba.lacznikow*7.5)/(Liczba.lacznikow+1),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(Policz.laczniki,Wybrany.lacznik.przej=$E$30),(I$9-Liczba.lacznikow*7.5)/(Liczba.lacznikow+1),\"-\")","v":"-"},0.26800000000000002,null,29]
[null,null,null,null,2,"A-HR10-XXX-YY",{"$f":"IF(AND(Policz.laczniki,Wybrany.lacznik.przej=$E$31),(G$9-Liczba.lacznikow*1)/(Liczba.lacznikow+1),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(Policz.laczniki,Wybrany.lacznik.przej=$E$31),(H$9-Liczba.lacznikow*1)/(Liczba.lacznikow+1),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(Policz.laczniki,Wybrany.lacznik.przej=$E$31),(I$9-Liczba.lacznikow*1)/(Liczba.lacznikow+1),\"-\")","v":"-"},0.185,null,30]
[null,null,null,null,3,"A-HR10FL-XXX-YY",{"$f":"IF(AND(Policz.laczniki,Wybrany.lacznik.przej=$E$32),(G$9-Liczba.lacznikow*1)/(Liczba.lacznikow+1),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(Policz.laczniki,Wybrany.lacznik.przej=$E$32),(H$9-Liczba.lacznikow*1)/(Liczba.lacznikow+1),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(Policz.laczniki,Wybrany.lacznik.przej=$E$32),(I$9-Liczba.lacznikow*1)/(Liczba.lacznikow+1),\"-\")","v":"-"},0.13400000000000001,null,31]
[null,null,null,null,1,"A-HRS10-XXX-YY",{"$f":"IF(AND(Policz.laczniki,Wybrany.lacznik.przej=$E$30),(G13-Liczba.lacznikow*10.5)/(Liczba.lacznikow+1),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(Policz.laczniki,Wybrany.lacznik.przej=$E$30),(H13-Liczba.lacznikow*10.5)/(Liczba.lacznikow+1),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(Policz.laczniki,Wybrany.lacznik.przej=$E$30),(I13-Liczba.lacznikow*10.5)/(Liczba.lacznikow+1),\"-\")","v":"-"}]
[null,null,null,null,2,"A-HR10-XXX-YY",{"$f":"IF(AND(Policz.laczniki,Wybrany.lacznik.przej=$E$31),(G13-Liczba.lacznikow*4)/(Liczba.lacznikow+1),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(Policz.laczniki,Wybrany.lacznik.przej=$E$31),(H13-Liczba.lacznikow*4)/(Liczba.lacznikow+1),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(Policz.laczniki,Wybrany.lacznik.przej=$E$31),(I13-Liczba.lacznikow*4)/(Liczba.lacznikow+1),\"-\")","v":"-"}]
[null,null,null,null,3,"A-HR10FL-XXX-YY",{"$f":"IF(AND(Policz.laczniki,Wybrany.lacznik.przej=$E$32),(G13-Liczba.lacznikow*4)/(Liczba.lacznikow+1),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(Policz.laczniki,Wybrany.lacznik.przej=$E$32),(H13-Liczba.lacznikow*4)/(Liczba.lacznikow+1),\"-\")","v":"-"},{"$f":"IF(AND(Policz.laczniki,Wybrany.lacznik.przej=$E$32),(I13-Liczba.lacznikow*4)/(Liczba.lacznikow+1),\"-\")","v":"-"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Obliczenia wagi QUANTUM R","ARCO","FALDA","Warunek wypełnienia tabeli z wagami do quantum r"]
[null,null,{"$f":"'Obliczenia-dolny'!U4","v":0.41799999999999998},{"$f":"'Obliczenia-dolny'!V4","v":0.46300000000000002},40,"ARCO PLYTA",{"$f":"Arco.plyta","v":19.184690199999999},{"$f":"Wybr.system.przejsciowy*10+Oblicz.locznikow","v":40}]
[null,"Płyta",{"$f":"QUANTUM!D51*QUANTUM!D52*QUANTUM!N38*620/1000000000","v":15.864442199999999},{"$f":"C43","v":15.864442199999999},80,"ARCO SZKLO",{"$f":"Arco.szklo","v":31.893688000000001},{"$f":"Wybr.system.przejsciowy*20+Oblicz.locznikow","v":80}]
[null,"Szkło",{"$f":"QUANTUM!D55*QUANTUM!D56*QUANTUM!M38*2800/1000000000","v":28.573440000000002},{"$f":"C44","v":28.573440000000002},41,"ARCO PLYTA LACZ",{"$f":"Arco.plyta.lacz","v":19.820386199999998}]
[null,"Aluminium",{"$f":"2*C42*QUANTUM!$D$59/1000+2*'Obliczenia-dolny'!$J$34*QUANTUM!$D$60/1000","v":2.9802479999999996},{"$f":"2*D42*QUANTUM!$D$59/1000+2*'Obliczenia-dolny'!$J$34*QUANTUM!$D$60/1000","v":3.1800480000000002},81,"ARCO SZKLO LACZ",{"$f":"Arco.szklo.lacz","v":32.529384}]
[null,"Okucia",0.34,{"$f":"0.34","v":0.34},50,"FALDA PLYTA",{"$f":"Falda.plyta","v":19.384490199999998}]
[null,"Razem płyta",{"$f":"SUM(C43,$C$45,$C$46)","v":19.184690199999999},{"$f":"SUM(D43,$D$45,$D$46)","v":19.384490199999998},100,"FALDA  SZKLO",{"$f":"Falda.szklo","v":32.093488000000001}]
[null,"Razem szkło",{"$f":"SUM(C44,$C$45,$C$46)","v":31.893688000000001},{"$f":"SUM(D44,$D$45,$D$46)","v":32.093488000000001},51,"FALDA  PLYTA LACZ",{"$f":"Falda.plyta.lacz","v":20.020186199999998}]
[null,"Łączniki",{"$f":"VLOOKUP(Wybrany.lacznik.przej,$E$30:$J$32,6,0)*Liczba.lacznikow*G17/1000","v":0.63569600000000004},{"$f":"C49","v":0.63569600000000004},101,"FALDA  SZKLO LACZ",{"$f":"Falda.szklo.lacz","v":32.729184000000004}]
[null,"Razem płyta",{"$f":"C47+$C$49","v":19.820386199999998},{"$f":"D47+$D$49","v":20.020186199999998}]
[null,"Razem szkło",{"$f":"C48+$C$49","v":32.529384},{"$f":"D48+$D$49","v":32.729184000000004}]

{"sheet":"Opisy","index":6,"n_rows":478,"n_cols":11,"rows_kept":478,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Wybór języka",7,null,null,{"$f":"Opisy!A52","v":"Klaida!"}]
[null,"Polski",null,null,{"$f":"Opisy!A53","v":"Netinkamas jungiamasis profilis!"}]
[null,"English"]
[null,"Русский"]
[null,"Deutsch"]
[null,"Français"]
[null,{"$f":"Tabela1[[#Headers],[Українська]]","v":"Українська"}]
[null,"Lietuvos"]
[null,"Slovenski"]
[null,"Slovenský"]
[]
[null,null,"PL","EN","RU","DE","FR","Українська","LT","SLO","SK"]
[null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Tekst do wstawienia","Nr wiersza","PL","EN","RU","DE","FR","Українська","LT","SLO","SK"]
[{"$f":"HLOOKUP($B$1,$C$13:$K$478,$B15,FALSE)","v":"Pasirinkite sistemą:"},3,"Wybierz system:","Choose a system:","Выберите тип системы:","System auswählen:","Choix système:","Виберіть систему:","Pasirinkite sistemą:","Izberite sistem:","Vyber profil"]
["ERGO sistema",4,"Linia ERGO","ERGO product line","Система ERGO","Linie ERGO","Ligne ERGO","Лінія ERGO","ERGO sistema","Linija ERGO","Linia ERGO"]
["NOVO  sistema",5,"Linia NOVO","NOVO product line","Система NOVO","Linie NOVO","Ligne NOVO","Лінія NOVO","NOVO  sistema","Linija NOVO","Linia NOVO"]
["Nišos matmenys",6,"Wymiary otworu","Recess dimensions","Размеры проема","Größe der Öffnung","Dimensions façade","Розмір отвору","Nišos matmenys","Dimenzija odprtine","Rozmery otvoru"]
["<- MAX 2,74m",7,"<- MAX 2,74m","<- MAX 2,74m","<- MAX 2,74 м","<- MAX 2,74 m","<- MAX 2,74m","<- MAX 2,74м","<- MAX 2,74m","<- MAX 2,74m","<- MAX 2,74m"]
["<- MIN 1,0m",8,"<- MIN 1,0m","<- MIN 1,0m","<- MIN 1,0 м","<- MIN 1,0 m","<- MIN 1,0m","<- MIN 1,0м","<- MIN 1,0m","<- MIN 1,0m","<- MIN 1,0m"]
["<- OK",9,"<- OK","<- OK","<- OK","<- OK","<- OK","<- OK","<- OK","<- OK","<- OK"]
["Nišos aukštis [mm]",10,"WO [mm]","Cabinet height [mm]","Высота [мм]","H [mm]","WO [mm]","ВО  [мм]","Nišos aukštis [mm]","Višina omarice [mm]","WO [mm]"]
["Nišos plotis [mm]",11,"SO [mm]","Cabinet width [mm]","Ширина [мм]","B [mm]","SO [mm]","ШО  [мм]","Nišos plotis [mm]","Širina omarice [mm]","SO [mm]"]
["<- MAX 6,0m",12,"<- MAX 6,0m","<- MAX 6,0m","<- MAX 6,0 м","<- MAX 6,0 m","<- MAX 6,0m","<- MAX 6,0м","<- MAX 6,0m","<- MAX 6,0m","<- MAX 6,0m"]
["Durų konfigūracija",13,"Konfiguracja skrzydeł","Door arrangement","Конфигурация дверей","Konfiguration der Flügel","Configuration vantaux","Конфігурація дверей","Durų konfigūracija","Konfiguracija Vrat","Konfigurácia krídiel"]
["n (durų skaičius )",14,"n (l. skrzydeł)","n (no. of doors)","кол-во дверей","n (Anzahl von Flügeln)","n (nombre de vantaux)","n (к-сть. дверей)","n (durų skaičius )","n (št. vrat)","n (I. krídiel )"]
["k (persidengimų skaičius)",15,"k (l. zakładek)","k (no. of overlaps)","кол-во перехлестов","k (Anzahl von Überlappungen)","k (nombre de recouvrements)","k (к-сть. накладка)","k (persidengimų skaičius)","k (št. prekrivanj)","k (I. prekrytie )"]
["z (persidengimo plotis)",16,"z (szer. zakładki)","z (width of overlap)","ширина перехлеста","z (Breite der Überlappung)","z (largeur des recouvrements)","z (ширина накладки)","z (persidengimo plotis)","z (širina prekrivanja)","z (šírka prekrytia)"]
["šepetėlis",17,"Szczotka","brush seal","Щетка","Bürste","Brosse","Щітка","šepetėlis","Ščetka","Štetina"]
["Dėmesio : ",18,"Uwaga:","Attention:","Внимание! ","Achtung:","Remarque:","Увага:","Dėmesio : ","Opozorilo","Pozor:"]
["Durų proporcijos švelnaus pritraukimo mechanizmo montavimui:",19,"Proporcje skrzydeł dla montażu mechanizmu samodociągu:","Proportions of the doors, for mounting the soft closing mechanism:","Пропорции дверей для монтажа механизма самодоката","Proportionen der Flügel für Montage des Selbsteinzugs:","Proportion vantail pour montage mécanisme soft-closing","Пропозиція крил для монтажу механізму самодотягу","Durų proporcijos švelnaus pritraukimo mechanizmo montavimui:","Dimenzijje vratnega krila","Rozmery krídiel pre montáž mechanizmu soft closing:"]
["* -* -  Svoris buvo apskaičiuotas  durims pagamintoms  iš medžio drožlių plokštės (620kg / m 3) arba paprasto stiklo  4mm storio (2800kg / m 3), be sujungimo profilių.",20,"* - Waga skrzydła została wyliczona dla wypełnienia wykonanego z płyty wiórowej (620kg/m3) lub szkła zwykłego o grubości 4mm (2800kg/m3), bez łączeń.","* - Weight was calculated for door made ​​of chipboard (620kg / m 3) or ordinary glass with a thickness of 4mm (2800kg / m 3), without connections.","* - Вес двери просчитан для наполнения из плиты ДСП (620 кг/м3) или стекла (2800 кг/м3) без соеденительных профилей.","* - Gewicht des Flügels wurde für Türen aus Pressspan (620 kg/m3) oder Glas mit einer Stärke von 4 mm (2800 kg/m3) ohne Verbindungen errechnet.","* - Poids du vantail calculé pour remplissage avec panneaux agglomérés (620kg/m3) ou verre d'épaisseur 4mm (2800kg/m3), sans joints.","* - Вага крила була розрахована для наповнення виконаного з ДСП  (620кг/м3) або звичайного скла товщиною 4мм (2800кг/м3), без з'єднань.","* -* -  Svoris buvo apskaičiuotas  durims pagamintoms  iš medžio drožlių plokštės (620kg / m 3) arba paprasto stiklo  4mm storio (2800kg / m 3), be sujungimo profilių.","* - Teža je  izračunana za vrata narejena iz ivernih plošč ( 620kg / m3 ) ali navadnim steklom debeline 4mm ( 2800kg / m 3 ) , brez spojev.","* - Hmotnosť krídla je vypočítana tak, aby splnila z DTD  ( 620 kg / M3 ) alebo sklo ( 2800 kg / M3 ) bez škár"]
["Dėmesio! Klaidingos  durų aukščio ir pločio proporcijos. Rekomenduojama sumažinti durų skaičių",21,"Uwaga! Nie właściwa proporcja wysokości drzwi do szerokości. Zaleca się zmniejszyć liczbę skrzydeł.","Attention! Wrong proportions between the door height and width. It is recommended to reduce the number of doors.","Внимание! Неправильная пропорция высоты двери к ширине. Рекомендуется уменьшить количество дверей.","Achtung! Das Höhe-Breite-Verhältnis der Türen stimmt nicht. Bitte ändern Sie die Anzahl der Flügel.","Attention! Inadaptation de la proportion entre la haut. et la larg. du vantail. Il est recommandé de réduire le nombre de vantaux.","Увага! Неправильна пропорція висоти до ширини дверей. Рекомендується зменшити кількість крил. ","Dėmesio! Klaidingos  durų aukščio ir pločio proporcijos. Rekomenduojama sumažinti durų skaičių","Pozor ! Napačna razmerja med višino vrat in širino . Je priporočljivo , da se zmanjša število vrat","Pozor! Nesprávny pomer šírky a výšky dverí.  Odporúča sa znížiť počet krídiel."]
["Proporcijos yra tinkamos",22,"Proporcje są OK","Proportions are OK","Пропорции ОК","Die Proportionen sind OK. ","Les proportions sont correctes","Правильна пропорція","Proporcijos yra tinkamos","Dimenzije so OK","Pomery sú v poriadku."]
["Jungiamieji profiliai",23,"Łączniki","Connections","Соединители","Verbindung","Joints","З'єднання","Jungiamieji profiliai","Spoji","\"H\" profily"]
[" Užpildo su jungiamaisiais profiliais aukščio apskaičiavimas",24,"Obliczenia wysokości wypełnień łączonych","Calculation of heght with combined infills","Расчет высоты соединяемых наполнений","Berechnung der Höhe der verbundenen Füllungen","Calcul de la hauteur de remplissage des joints","Розрахунок висоти використаних наповнень"," Užpildo su jungiamaisiais profiliais aukščio apskaičiavimas","Izračun višine s kombiniranimi polnil","Výpočet kombinovaných výplní."]
["Pasirinkite jungiamąjį profilį:",25,"Wybierz łącznik:","Choose a connection:","Выбери соединитель:","Verbindung auswählen:","Choix des joints","Виберіть з'єднання.","Pasirinkite jungiamąjį profilį:","Izberite spoj","Vyber \"H\" profil"]
["Tolygus jungiamųjų profilių pasiskirstymas",26,"Równomierne rozłożenie łączników.","Joints split door infills to equal panels","Равномерное распределение соединителей.","Gleichmäßige Verteilung der Verbinder","Disposition uniforme des joints","Рівномірне розподілення з'єднань.","Tolygus jungiamųjų profilių pasiskirstymas","Enakomerno razdeli spoje","Rovnomerné rozloženie \"H\" profilov"]
["Tas pats užpildo storis",27," Jedna grubość wypełnienia","The same thickness of infills","Одна ширина наполнения","Gleiche Stärke der Füllung","L'épaisseur du remplissage","Одна товщина наповнення","Tas pats užpildo storis","Enaka debelina polnil","Jedna hrúbka výplne"]
["i ( Jungiamųjų profilių kiekis)",28,"i (ilość łączników)","i (number of connections)","кол-во соединителей","und (Anzahl der Verbindungen)","i (nombre de joints)","і (кількість з'єднань)","i ( Jungiamųjų profilių kiekis)","i ( število spojev)","i ( počet profilov \"H\" )"]
["Elementų skaičius",29,"Liczba elementów składowych","The number of elements","Кол-во деталей","Anzahl der Elemente","Nombre d'éléments","Кількість деталей","Elementų skaičius","Število elementov","Počet dielov"]
["Elementai pagaminti iš plokštės",30,"Elementy z płyty","Chipboard parts","Элементы из плиты","Elemente aus Pressspan","Eléments en aggloméré","Елементи з плити","Elementai pagaminti iš plokštės","Deli iverala","Diely z DTD"]
["Plokštės elementų aukštis be jungčių",31,"Wys. wyp. z płyty bez łączników","Board height without joiners","Выс. нап. из плиты без соед.","Höhe der Spanplatten ohne Verbindung","H remp. en aggloméré sans joints","Вис. нап. з плити без з'єднань","Plokštės elementų aukštis be jungčių","Višina polnila brez spoja","Výška DTD bez profilov \"H\""]
["A (plokštės elementų aukštis)",32,"A (wys. elementów z płyty)","A (single board panel height)","А (выс. элементов из плиты)","A (Höhe der Spanplatten)","A (haut. éléments en aggloméré)","A (висота елементів з плити)","A (plokštės elementų aukštis)","A ( višina polnila)","A (výška dielov z DTD)"]
["B (plokštės elementų aukštis)",33,"B (wys. elementów z płyty)","B (single board panel height)","B (выс. элементов из плиты)","B (Höhe der Spanplatten)","B (haut. éléments en aggloméré)","B (висота елементів з плити)","B (plokštės elementų aukštis)","B ( višina polnila)","B (výška dielov z DTD)"]
["Stiklo elementai  4mm",34,"Elementy ze szkła 4mm","Glass elements 4mm","Элементы из стекла 4 мм","Glaselemente 4mm","Eléments en verre 4mm","Елементи з скла 4мм","Stiklo elementai  4mm","Stekleni element 4 mm","Diely zo skla 4mm"]
["Užpildo aukštis 4mm be jungčių",35,"Wys. wyp. 4mm bez łączników","Infill height 4mm without connections","Выс. нап. 4 мм без соед.","Höhe der Füllung ohne Verbindung 4mm","Haut rempl. 4 mm sans joints","Вис. наповнення 4мм без з'єднань","Užpildo aukštis 4mm be jungčių","Višina polnila 4mm brez spoja","Výška skla bez profilov \"H\""]
["C (stiklo elementų aukštis 4mm)",36,"C (wys. elementów ze szkła 4mm)","C (single glass 4mm panel height)","C (выс. элементов из стекла 4 мм)","C (Höhe der Glaselemente 4mm)","C (hauteur éléments en verre 4mm)","C (висота елементів із скла 4мм)","C (stiklo elementų aukštis 4mm)","C (Višina steklenega elementa 4mm)","C (Výška skla 4mm )"]
["vnt.",37,"szt.","pcs.","шт.","Stk.","ex.","шт.","vnt.","Kos","ks"]
["mm",38,"mm","mm","мм","mm","mm","мм","mm","mm","mm"]
["mm*",39,"mm*","mm*","мм*","mm*","mm*","мм*","mm*","mm*","mm*"]
["Klaida!",40,"Błąd!","Error!","Ошибка!","Fehler!","Erreur!","Помилка!","Klaida!","Napaka!","chyba!"]
["Netinkamas jungiamasis profilis!",41,"Niewłaściwy łącznik!","Incorrect connector!","Неверный соединитель!","Falsche Verbindung!","Joint incorrect !","Не правильне з'єднання!","Netinkamas jungiamasis profilis!","Nepravilni spoj","Chybný \"H\" profil!"]
["* - Dėmesio! Sistemoje 18/4, derinant skirtingus užpildų storius (plokštė, stiklas),    kiekvienam stiklo elementui paliekamas  0,5 mm laisvumas . Jei yra tik 1 stiklinis užpildas, nuo jo aukščio reikia atimti 1mm, kad padidinti laisvumą.",42,"* - Uwaga! W systemie 18/4, przy łączeniu wypełnień o różnych grubościach (płyta, szkło), został założony luz dla szkła wynoszący 0,5mm na każdy element. W konfiguracji, gdzie występuje tylko jedno wypełnienie szklane, należy od jego wysokości odjąć 1mm, aby zwiększyć luz. ","Attention! In system 18/4, when combining different filling thickness (board, glass), there is an assumed gap for glass 0,5mm on every element. If there is only 1 glass infill, You should deduct 1mm, to make the gap bigger.  ","Внимание! Система  18/4 запроектирована таким образом, что, при соединении наполнений разной толщины (плита, стекло), остается люфт для стекла в 0,5 мм на каждом элементе. В конфигурации, где имеется только стеклянное наполнение, необходимо отнять от его высоты 1 мм, чтобы увеличить люфт.","* - Achtung! Im System 18/4 bei Verbindung von Füllungen unterschiedlicher Stärken (Spanplatte, Glas) wurde eine Lücke für Glas von 0,5 mm für jedes Element angenommen. Bei der Konfiguration, in der nur eine Glasfüllung vorliegt, muss von ihrer Höhe 1 mm abgezogen werden, um die Lücke zu vergrößern.","* - Attention! Pour le systeme 18/4 en additionant des remplissages de différentes épaisseurs  (aggloméré, verre) une marge a été créé pour le montant en verre de 0,5 mm sur chaque élément.  Dans une configuration où il n'y a qu'un seul remplissage de verre, soustraite 1 mm de sa hauteur pour  augmenter l'espace ","* - Увага! В системі 18/4, при з'єднанні наповнень різної товщини (плита, скло), врахований зазор для скла в розмірі 0,5мм на кожен елемент. В конфігурації, де є тільки скляне наповнення, потрібно від його висоти відняти 1 мм, щоб збільшити зазор.","* - Dėmesio! Sistemoje 18/4, derinant skirtingus užpildų storius (plokštė, stiklas),    kiekvienam stiklo elementui paliekamas  0,5 mm laisvumas . Jei yra tik 1 stiklinis užpildas, nuo jo aukščio reikia atimti 1mm, kad padidinti laisvumą.","* - Pozor ! V sistemu 18/4 , ko združuje različne debeline polnil ( iveral , steklo) , obstaja možnost, reža za steklo 0,5 mm za vsak element. Če obstaja samo 1 stekleno polnilo , boste morali odšteti 1mm , da je razlika večja .","* - Uwaga! W systemie 18/4, przy łączeniu wypełnień o różnych grubościach (płyta, szkło), został założony luz dla szkła wynoszący 0,5mm na każdy element. W konfiguracji, gdzie występuje tylko jedno wypełnienie szklane, należy od jego wysokości odjąć 1mm, aby zwiększyć luz. "]
["Durų plotis",43,"Szerokość drzwi","Door width","Ширина дверей","Breite der Tür","Largeur vantail","Ширина дверей","Durų plotis","Širina vrat","Šírka dverí"]
["Durų aukštis",44,"Wysokość drzwi","Door height","Высота дверей","Höhe der Tür","Hauteur vantail","Висота дверей","Durų aukštis","Višina vrat","Výška dverí"]
["Užpildo plotis 18mm",45,"Szer. wyp. 18mm","Board 18mm width","Шир. наполнения 18 мм","Breite der Füllung 18 mm","Largeur remplissage 18mm","Ширина наповнення - 18мм","Užpildo plotis 18mm","Širina polnila 18 mm","Výplň 18mm"]
["Užpildo plotis 16mm",46,"Szer. wyp. 16mm","Board 16mm width","Шир. наполнения 16 мм","Breite der Füllung 16 mm","Largeur remplissage 16mm","Ширина наповнення - 16мм","Užpildo plotis 16mm","Širina polnila 16 mm","Výplň 16mm"]
["Užpildo plotis  12mm",47,"Szer. wyp. 12mm","Board 12mm width","Шир. наполнения 12 мм","Breite der Füllung 12 mm","Largeur remplissage 12mm","Ширина наповнення - 12мм","Užpildo plotis  12mm","Širina polnila 12 mm","Výplň 12mm"]
["Užpildo plotis  10mm",48,"Szer. wyp. 10mm","Board 10mm width","Шир. наполнения 10 мм","Breite der Füllung 10 mm","Largeur remplissage 10mm","Ширина наповнення - 10мм","Užpildo plotis  10mm","Širina polnila 10 mm","Výplň 10mm"]
["Užpildo plotis  4mm",49,"Szer. wyp. 4mm","Glass 4mm width","Шир. наполнения 4 мм","Breite der Füllung 4 mm","Largeur remplissage 4mm","Ширина наповнення - 4мм","Užpildo plotis  4mm","Širina polnila 4 mm","Výplň 4mm"]
["Užpildo aukštis  18mm",50,"Wys. wyp. 18mm","Board 18mm height","Выс. наполнения 18 мм","Höhe der Füllung 18 mm","Hauteur remplissage 18mm","Висота наповнення - 18мм","Užpildo aukštis  18mm","Višina polnila 18 mm","Výplň 18mm"]
["Užpildo aukštis  16mm",51,"Wys. wyp. 16mm","Board 16mm height","Выс. наполнения 16 мм","Höhe der Füllung 16 mm","Hauteur remplissage 16mm","Висота наповнення - 16мм","Užpildo aukštis  16mm","Višina polnila 16 mm","Výplň 16mm"]
["Užpildo aukštis 12mm",52,"Wys. wyp. 12mm","Board 12mm height","Выс. наполнения 12 мм","Höhe der Füllung 12 mm","Hauteur remplissage 12mm","Висота наповнення - 12мм","Užpildo aukštis 12mm","Višina polnila 12 mm","Výplň 12mm"]
["Užpildo aukštis 10mm",53,"Wys. wyp. 10mm","Board 10mm height","Выс. наполнения 10 мм","Höhe der Füllung 10 mm","Hauteur remplissage 10mm","Висота наповнення - 10мм","Užpildo aukštis 10mm","Višina polnila 10 mm","Výplň 10mm"]
["Užpildo aukštis 4mm",54,"Wys. wyp. 4mm","Glass 4mm height","Выс. наполнения 4 мм","Höhe der Füllung 4 mm","Hauteur remplissage 4mm","Висота наповнення - 4мм","Užpildo aukštis 4mm","Višina polnila 4 mm","Výplň 4mm"]
["Rankenos ilgis",55,"Długość rączki","Handle length","Длина ручки","Länge des Griffs","Longueur poignee","Довжина ручки","Rankenos ilgis","Dolžina ročaja","Dĺžka madla"]
["Horizontalių jungiamųjų profilių ilgis",56,"Dł. listew poz.","Rail length","Длина поперечных профилей","Länge der Leiste","Longueur du rail","Довжина горизон. проф.","Horizontalių jungiamųjų profilių ilgis","Dolžina letve","Dĺžka spojovacieho prof."]
["Durų svoris su užpildu iš plokštės",57,"Waga skrzydła z wypełnieniem z płyty","Door weight with chipboard infill","Вес двери с наполнением из плиты ДСП","Gewicht des Flügels mit Pressspanfüllung","Poids de la porte avec remplissage panneau","Вага дверей з наповненням із плити","Durų svoris su užpildu iš plokštės","Teža vratnega krila s polnilom","Váha krídla s výplňou DTD"]
["Durų svoris su užpildu iš stiklo ",58,"Waga skrzydła z wypełnieniem ze szkła","Door weight with glass infill","Вес двери с наполнением из стекла","Gewicht des Flügels mit Glasfüllung","Poids de la porte avec remplissage verre","Вага дверей з наповненням із скла","Durų svoris su užpildu iš stiklo ","Teža vratnega krila s steklenim polnilom","Váha krídla s výplňou sklo"]
["kg",59,"kg","kg","кг","kg","kg","кг","kg","kg","kg"]
["Padidinti persidengimų skaičių",60,"Zwiększ ilość zakładek","Increase the number of ocerlaps","Необходимо увеличить кол-во перехлестов","Die Anzahl von Überlappungen soll größer sein","Augmenter nbre recouvrements","Збільшити кількість накладок","Padidinti persidengimų skaičių","Povečanje števila prekrivanja","Zvýšiť počet prekrytí"]
["Sumažinti persidengimų skaičių",61,"Zmniejsz ilość zakładek","Reduce the number of overlaps","Необходимо уменьшить кол-во перехлестов","Die Anzahl von Überlappungen soll kleiner sein","Modifier nbre recouvrements","Зменшити кількість накладок","Sumažinti persidengimų skaičių","Zmanjšanje števila prekrivanj","Znížiť počet prekrytí"]
["N/D",62,"N/D","N/A","Н/Д","n. z.","N/D","Н/Д","N/D","N/D","N/D"]
["------RĖMAS 18mm--------------",63,"------RAMOWE 18mm--------------","-------FRAME 18mm--------------","-----------Pама 18мм--------------","----Alu-Rahmen 18 mm-----------","--------Cadre 18mm--------------","---------Pама 18мм--------------","------RĖMAS 18mm--------------","----Alu-okvir 18 mm-----------","------RÁMOWE 18mm--------------"]
["------RĖMAS 10mm--------------",64,"------RAMOWE 10mm--------------","-------FRAME 10mm--------------","-----------Pама 10мм--------------","----Alu-Rahmen 10 mm-----------","--------Cadre 10mm--------------","---------Pама 10мм--------------","------RĖMAS 10mm--------------","----Alu-Okvir 10 mm-----------","------RÁMOWE 10mm--------------"]
["Patikrinkite persidengimų skaičių!  Daugeliu atvejų, skirtumas tarp durų sk. ir persidengimų yra 1. Išimtis gali būti simetriškoje sistemoje montuojant 4 duris, kuomet skirtumas yra 2 (žiurėkite katalogą)\n",65,"Sprawdź ilość zakładek! W większości przypadków, różnica pomiędzy ilością skrzydeł a ilością zakładek wynosi 1. Wyjątkiem może być zabudowa z czteroma skrzydłami w układzie symetrycznym, gdzie ta różnica wnosi 2 (patrz katalog).","Check the number of overlaps! In the most cases, the difference between the amount of wings and overlaps is one. The exception can be  a development with four wings in the symmetric system  , where the difference is 2 ( check the catalogue).","Проверь количество перехлёстов! В большинстве случаев разница между количеством дверей и количеством перехлёстов равно 1. Исключением является конфигурация с четырьмя дверями в ассиметричном варианте исполнения, где разница равна 2 (смотрите каталог!)","Prüfen Sie die Anzahl der Überlappungen! In den meisten Fällen beträgt die Differenz zwischen der Anzahl der Flügel und der Anzahl der Überlappungen 1. Eine Ausnahme kann das vierflügelige Schiebetürsystem mit vier Flügeln in symmetrischer Verteilung bilden, wo diese Differenz 2 beträgt (siehe Katalog).","Vérifier le nombre de recouvrements ! Dans la plupart des cas, la différence entre le nombre de recouvrements et de vantaux est de 1. Une exception peut – être le montage de 4 vantaux symétriques, lorsque cette différence est de 2 (voir catalogue).","У більшості випадків, різниця між кількістю крил і кількість вкладок дорівнює 1. Винятком може бути будова з чотирма крилами в симетричному розташуванні, де різниця дорівнює 2 (див. каталог).","Patikrinkite persidengimų skaičių!  Daugeliu atvejų, skirtumas tarp durų sk. ir persidengimų yra 1. Išimtis gali būti simetriškoje sistemoje montuojant 4 duris, kuomet skirtumas yra 2 (žiurėkite katalogą)\n","Preverite število prekrivanja ! V večini primerov je razlika med številom polnil  in števila prekrivanj je 1. Izjema lahko tvorita s štirimi krili v simetričnem izgledu , Štiri plošče Sistem drsnih vrat , kjer je ta razlika 2 ( glej katalog ) .","Sprawdź ilość zakładek! W większości przypadków, różnica pomiędzy ilością skrzydeł a ilością zakładek wynosi 1. Wyjątkiem może być zabudowa z czteroma skrzydłami w układzie symetrycznym, gdzie ta różnica wnosi 2 (patrz katalog)."]
["Durų svoris su užpildu iš plokštės - 18mm",66,"Waga skrzydła z wypełnieniem z płyty 18mm","Door weight with chipboard infill - 18mm","Вес двери с наполнением из плиты ДСП - 18мм","Gewicht des Flügels mit Pressspanfüllung - 18mm","Poids de la porte avec remplissage panneau - 18mm","Вага дверей з наповненням із плити - 18мм","Durų svoris su užpildu iš plokštės - 18mm","Teža vratnega krila s polnilom Iveral 18 mm","Váha krídla s výplňou DTD 18mm"]
[{"$f":"HLOOKUP($B$1,$C$13:$K$478,$B79,FALSE)","v":"Durų svoris su užpildu iš plokštės - 16mm"},67,"Waga skrzydła z wypełnieniem z płyty 16mm","Door weight with chipboard infill - 16mm","Вес двери с наполнением из плиты ДСП - 16мм","Gewicht des Flügels mit Pressspanfüllung - 16mm","Poids de la porte avec remplissage panneau - 16mm","Вага дверей з наповненням із плити - 16мм","Durų svoris su užpildu iš plokštės - 16mm","Teža vratnega krila s polnilom Iveral 16 mm","Váha krídla s výplňou sklo 16mm"]
["<- MAX 3,0m",68,"<- MAX 3,0m","<- MAX 3,0m","<- MAX 3,0 м","<- MAX 3,0 m","<- MAX 3,0m","<- MAX 3,0м","<- MAX 3,0m","<- MAX 3,0m","<- MAX 3,0m"]
["Matmenys dėl:",69,"Wymiary dla:","Dimensions for:","Размер для:","Abmessungen für:",null,"Виміри для:","Matmenys dėl:","Dimenzije za:","Rozmery podľa:"]
["Nišos",70,"Wnęki","niches","Ниши ","Nische",null,"Ніші","Nišos","Odprtino","dutiny"]
["Spintos korpusui",71,"Korpusu szafy","closet body","Корпуса шкафа","Schrankkorpus",null,"Корпусу шафи","Spintos korpusui","Korpus ormare","Korpusu skrine"]
["Aukštis:",72,"Wysokość:","Height:","Высота:","Höhe:",null,"Висота:","Aukštis:","Višina:","Výška:"]
["Plotis:",73,"Szerokość:","Width:","Ширина:","Breite:",null,"Ширина:","Plotis:","Širina:","Šírka: "]
["Gylis:",74,"Głębokość:","Depth:","Глубина:","Tiefe:",null,"Глибина: ","Gylis:","Globina:","Hĺbka:"]
["Maksimaliai 3000mm:",75,"Maksimum 3000mm","Maximum 3000mm","Максимум 3000мм","Maximum 3.000 mm",null,"Максимум 3000 мм","Maksimaliai 3000mm:","Maksimum 3000mm","Maximálne 3000mm"]
["Maksimaliai 4050mm:",76,"Maksimum 4050mm","Maximum 4050mm","Максимум 4050 мм","Maximum 4.050 mm",null,"Максимум 4050 мм","Maksimaliai 4050mm:","Maksimum 4050mm","Maximálne 4050mm"]
["Korpuso plokštės storis Gp:",77,"Grubość płyty na korpus Gp:","Board thickness for body Gp:","Толщина плиты для корпуса ТК:","Korpusplattenstärke Gp:",null,"Товщина плити для корпусу Gp:","Korpuso plokštės storis Gp:","Deblina plošče za korpus Gp:","Hrúbka DTD na korpus Gp :"]
["Cokolio aukštis Hc:",78,"Wysokość cokołu Hc :","Cabinet plinth Hc:","Высота цоколя ВЦ:","Sockelhöhe Hc:",null,"Висота цоколя Hc:","Cokolio aukštis Hc:","višina podnožja Hc :","Výška sokla Hc :"]
["Durų užpildo storis Gd:",79,"Grubość płyty drzwi Gd:","Board thickness doors Gd:","Толщина плиты на двери ТК:","Türplattenstärke Gd:",null,"Товщина плити для дверей Gd:","Durų užpildo storis Gd:","Debelina plošče za vrata Gd:","Hrúbka DTD dverí Gd:"]
["Persidengimo plotis Z:",80,"Szerokość zakładki Z:","Width of overlap Z:","Ширина закладки З:","Breite der Überlappung Z:",null,"Ширина закладки Z:","Persidengimo plotis Z:","Širina prekrivanja Z:","Šírka prekritia Z:"]
["mm (minimaliai 16mm)",81,"mm (minimum 16 mm)","mm (minimum 16 mm)","мм (минимум 16 мм)","mm (mindestens 16 mm)",null,"мм (мінімум 16 мм)","mm (minimaliai 16mm)","mm (minimum 16 mm)","mm (minimum 16 mm)"]
["mm (minimaliai 50mm)",82,"mm (minimum 50 mm)","mm (minimum 50 mm)","мм (минимум 50 мм)","mm (mindestens 50 mm)",null,"мм (мінімум 50 мм)","mm (minimaliai 50mm)","mm (minimum 50 mm)","mm (minimum 50 mm)"]
["mm (16-22mm)",83,"mm (16 - 22 mm)","mm (16 - 22 mm)","мм (16-22 мм)","mm (16 - 22 mm)",null,"мм (16-22 мм)","mm (16-22mm)","mm (16 - 22 mm)","mm (16 - 22 mm)"]
["mm (minimaliai 20mm)",84,"mm (minimum 20 mm)","mm (minimum 20 mm)","мм (минимум 20мм)","mm (mindestens 20 mm)",null,"мм (мінімум 20 мм)","mm (minimaliai 20mm)","mm (minimum 20 mm)","mm (minimum 20 mm)"]
["Padidinkite persidengimo plotį",85,"<--Zwiększ szerokość zakładki","<-- increase the overlap width","<-- Увеличь ширину закладки","<- Die Breite der Überlappung soll größer sein",null,"Збільшити ширину закладки","Padidinkite persidengimo plotį","<--povečaj širino prekrivanja","<--Zvýšiť šírku prekrytia"]
["Spintos išmatavimai - išorinės durys",86,"Wymiary szafy - drzwi nakładane","Closet dimensions - applied door","Размеры шкафа - накладные двери","Schrankabmessungen - aufschlagende Tür",null,"Розмір шафи - накладні двері","Spintos išmatavimai - išorinės durys","Dimenzije omare - vrata","Rozmery skrine - naložené dvere"]
["Korpusas:",87,"Korpus:","Body:","Корпус:","Korpus:",null,"Корпус:","Korpusas:","Korpus:","Korpus:"]
["Aukštis Ws:",88,"Wysokość Ws:","Height Ws:","Высота ВШ:","Höhe Ws:",null,"Висота Ws:","Aukštis Ws:","Višina Ws:","Výška Ws:"]
["Plotis Ss:",89,"Szerokość Ss:","Width Ss:","Ширина ШШ:","Breite Ss:",null,"Ширина Ss:","Plotis Ss:","Širina Ss:","Šírka Ss:"]
["Gylis Gs:",90,"Głębokość Gs:","Depth Gs:","Глубина ГШ:","Tiefe Gs:",null,"Глибина Gs:","Gylis Gs:","Globina Gs:","Hĺbka Gs:"]
["Vidiniai korpuso matmenys:",91,"Wnętrze korpusu:","Inside of body:","Внутренние размеры корпуса:","Korpusinnenabmessungen:",null,"Внутрішні розміри корпусу:","Vidiniai korpuso matmenys:","Notranjost korpusa:","Vnútro korpusu:"]
["Aukštis Wu:",92,"Wysokość Wu:","Height Wu:","Высота ВВ:","Höhe Wu:",null,"Висота Wu:","Aukštis Wu:","Višina Wu:","Výška Wu:"]
["Plotis Sw:",93,"Szerokość Sw:","Width Sw:","Ширина ВШ:","Breite Sw:",null,"Ширина Sw:","Plotis Sw:","Širina Sw:","Šírka Sw:"]
["Gylis Gu:",94,"Głębokość Gu:","Depth Gu:","Глубина ВГ:","Tiefe Gu:",null,"Глибина Gu:","Gylis Gu:","Globina Gu:","Hĺbka Gu:"]
["Viršutinis ir apatinis cokolis:",95,"Wieniec górny i dolny:","Top and bottom plinth:","Торец верхний и нижний:","Obere und untere Schrankkante:",null,"Торець верхній і нижній:","Viršutinis ir apatinis cokolis:","Venec zgornji in spodnji:","Panel horný a spodný"]
["Cokolio matmenys:",96,"Wymiary cokołu:","Plinth dimensions:","Размеры цоколя:","Sockelabmessungen:",null,"Розмір цоколя:","Cokolio matmenys:","Veličina sokle:","Rozmer sokla:"]
["Kairė pusė:",97,"Bok lewy:","Left side:","Левая сторона:","Linke Seite:",null,"Ліва сторона:","Kairė pusė:","Bok levi:","Ľavý bok:"]
["Dešinė pusė:",98,"Bok prawy:","Right side:","Правая сторона:","Rechte Seite:",null,"Права сторона:","Dešinė pusė:","Bok desni:","Pravý bok:"]
["Vertikalios pertvaros:",99,"Przegrody pionowe:","Vertical partition:","Вертикальные перегородки:","Senkrechte Trennungen:",null,"Вертикальні перегородки:","Vertikalios pertvaros:","Vertikalne pregrade:","Zvyslé delenie:"]
["Durų matmenys:",100,"Wymiary drzwi:","Door dimensions:","Размеры дверей:","Türabmessungen:",null,"Виміри дверей:","Durų matmenys:","Dimenzije vrat:","Rozmery dverí:"]
["Spintos išmatavimai - vidinės durys",101,"Wymiary szafy - drzwi wpuszczane","Closet dimensions - inset doors","Размеры шкафа - внутренние двери","Schrankabmessungen - Innentür",null,"Виміри шафи - внутрішні двері","Spintos išmatavimai - vidinės durys","Dimenzije ormare - utopljena vrata","Rozmery skrine - vložené dvere"]
["Aukštis Wd:",102,"Wysokość Wd:","Height Wd:","Высота ВД:","Höhe Wd:",null,"Висота Wd:","Aukštis Wd:","VišinaWd:","Výška Wd:"]
["Plotis Sd:",103,"Szerokość Sd:","Width Sd:","Ширина ШД:","Breite Sd:",null,"Ширина Sd:","Plotis Sd:","Širina Sd:","Šírka Sd:"]
["Durų storis Gd:",104,"Grubość Gd:","Depth Gd:","Глубина ГД:","Stärke Gd:",null,"Шлибина Gd:","Durų storis Gd:","Debelina Gd:","Hĺbka Gd:"]
["Pastabos:",105,"Notatki:","Notes:","Примечания:","Notizen:",null,"Нотатки:","Pastabos:","Beležka:","Poznámky:"]
["Storis:",106,"Grubość:","Thickness","Толщина:","Stärke:",null,"Товщина:","Storis:","Debelina:","Hrúbka: "]
["Montavimo opcijos:",107,"Opcje montażu:","Mounting options:","Способы монтажа:","Montageoptionen:",null,"Спосіб монтажу:","Montavimo opcijos:","Opcije montaže:","Možnosti montáže:"]
["Montuojama tiesiai prie lubų",108,"Bezpośredni montaż do sufitu","Mounted directly to the ceiling","Монтаж непосредственно к потолку","Montage direkt an die Decke",null,"Монтаж безпосередньо до стелі","Montuojama tiesiai prie lubų","Direktna montaža na strop","Priama montáž na strop"]
["Montuojama prie lubų - viršutinis profilis",109,"Montaż do sufitu  - uchwyt górny","Ceiling mounted - top mount","Монтаж к потолку - профиль верхний","Montage an die Decke - Deckenbefestigung",null,"Монтаж до стелі - верхній профіль","Montuojama prie lubų - viršutinis profilis","Montaža za strop  - zgornji nosilac","Montáž na stenu - horné uchytenie"]
["Montuojama prie sienos - šoninis profilis",110,"Montaż do ściany - uchwyt boczny","Wall mounted - side mount","Монтаж к стене - профиль боковой","Montage an die Wand - Wandbefestigung",null,"Монтаж до стіни - боковий профіль","Montuojama prie sienos - šoninis profilis","Montaža za strop  - stranski nosilac","Montáž do steny - bočné uchytenie"]
["Galimas užpildo storis",111,"Dostępne grubości wypełnienia:","Available filling thicknesses:","Доступная толщина наполнения","Verfügbare Füllungsstärken:",null,"Доступна товщина наповнення:","Galimas užpildo storis","Možnosti debeline  polnil:","Dostupné hrúbky výplní:"]
["Nišos matmenys:",112,"Wymiary otworu:","Opening dimensions:","Размеры проема:","Öffnungsabmessungen:",null,"Розмір отвору:","Nišos matmenys:","Dimenzija odprtine:","Rozmery otvoru:"]
["Nišos aukštis WO:",113,"Wysokość WO:","Height WO:","Высота проема ВП:","Höhe WO:",null,"Висота WO:","Nišos aukštis WO:","Višina WO:","Výška WO:"]
["Nišos plotis SO:",114,"Szerokość SO:","Width SO:","Ширина проема: ШП:","Breite SO:",null,"Ширина SO:","Nišos plotis SO:","Širina SO:","Šírka SO:"]
["<-----Paslėptai kreipiančiajai Xmin=46mm",115,"<----- Dla ukrytego prowadnika Xmin = 46mm","<----- For hidden ","<--- для скрытого проводника Хмин.=46мм","<----- Für das versteckte Führungsstück Xmin = 46 mm",null,"<---- Для прихованої направляющої  Хмин.=46мм","<-----Paslėptai kreipiančiajai Xmin=46mm","<----- za skrita kolesa  Xmin = 46mm","<----- Pre skryté vedenie Xmin = 46mm"]
["Surinkimo variantai:",116,"Wybór zabudowy:","Type of ","Выбор установки:","Wahl des Aufbaus:",null,"Спосіб монтажу:","Surinkimo variantai:","Izaberi vrsto vgradnje:","Výber montáže"]
["Variantas A",117,"Wariant A","Type A","Вариант А","Variante A",null,"Варіант А","Variantas A","Varijanta A","Varianta A"]
["Variantas B",118,"Wariant B","Type B","Вариант Б","Variante B",null,"Варіант Б","Variantas B","Varijanta B","Varianta B"]
["Bėgelio ilgis",119,"Długość toru","Track lenght","Длина направляющего профиля","Länge der Laufschiene",null,"Довжина направляющого профілю","Bėgelio ilgis","Dolžina profila","Dĺžka koľajnice"]
["Paskaičiavimai Quantum berėmei sistemai",120,"Wyliczenia dla rozwiązania bezramowego (Quantum)","Calculations for frameless solution (Quantum)","Расчеты для системы Quantum без рамы","Berechnungen für die rahmenlose Lösung (Quantum)",null,"Розрахунок для безрамної системи Quantum","Paskaičiavimai Quantum berėmei sistemai","Kalkulacija za sisteme brez okvira (Quantum)","Výpočty pre bezrámové riešenie ( Quantum )"]
["Paskaičiavimai Quantum R rėminei sistemai",121,"Wyliczenia dla rozwiązania ramowego (Quantum R)","Calculations for frame solution (Quantum R)","Расчеты для системы Quantum R с рамой","Berechnungen für die Rahmenlösung (Quantum R)",null,"Розрахунок для рамової системи Quantum","Paskaičiavimai Quantum R rėminei sistemai","Kalkulacija za sisteme z okvirjem (Quantum R)","Výpočty pre rámové riešenie ( Quantum  R )"]
["Plokštės 10mm išmatavimai",122,"Wymiary wypełnienia z płyty 10mm","Dimensions of board filling 10mm","Размеры наполнения из плиты 10мм","Abmessungen der Füllung aus Platte 10 mm",null,"Розміри наповнення з плити 10 мм","Plokštės 10mm išmatavimai","Dimenzije plošče 10mm","Rozmery výplne z DTD 10mm"]
["Stiklo 4mm užpildo išmatavimai",123,"Wymiary wypełnienia ze szkła 4mm","Dimensions of glass filling 4mm","Размеры наполнения из стекла 4 мм","Abmessungen der Füllung aus Glas 4 mm",null,"Розміри наповнення зі скла 4 мм","Stiklo 4mm užpildo išmatavimai","Dimenzije stekla 4mm","Rozmery výplne zo skla  4mm"]
["Aliuminio profilių išmatavimai",124,"Wymiary profili aluminiowych","Dimensions of alumimum profiles","Размеры алюминиевых профилей ","Abmessungen von Alu-Profilen",null,"Розміри алюмінієвих профілів","Aliuminio profilių išmatavimai","Dimenzije aluminijskih profilov","Rozmery hliníkových profilov"]
["Persidengimo plotis X:",125,"Szerokość zakładki X:","Overlap X width:","Ширина закладки Х:","Breite der Überlappung X:",null,"Ширина закладки X:","Persidengimo plotis X:","Širina prekrivanja X:","Šírka prekrytia X:"]
["Durų išmatavimai",126,"Wymiary skrzydła drzwi:","Door dimensions:","Размеры полотна двери:","Abmessungen des Türflügels:",null,"Розмір дверного полотна:","Durų išmatavimai","Dimenzije vratnega krila:","Rozmery krídla dverí:"]
["Plokštės elementų aukštis",127,"Wys. el. z płyty","Height of board element","Высота элем. из плиты","Höhe des Elements aus Platte",null,"Висота елем. з плити","Plokštės elementų aukštis","Višina el. Iveralnih elementov","Výška z DTD"]
["Stiklo elementų aukštis",128,"Wys. el. ze szkła","Height of glass element","Высота элем. из стекла","Höhe des Elements aus Glas",null,"Висота елем. зі скла","Stiklo elementų aukštis","Višina el. Steklenih elementov","Výška zo skla"]
["Minimaliai 300mm",129,"Minimum 300mm","Minimum 300mm","Минимум 300 мм","Mindestens 300 mm",null,"Мінімум 300 мм","Minimaliai 300mm","Minimum 300mm","Minimum 300mm"]
["Sistemoms Quantum R maksimalus durų aukštis - 2,7m",130,"W systemach Quantum R maksymalna wysokoś drzwi wynosi 2,7m","In Quantum R the maximum door height = 2,7m","Для систем Quantum R максимальная высота двери - 2,7м","In Systemen Quantum R beträgt die maximale Türhöhe 2,7 m",null,"Для систем Quantum R максимальна висота дверей - 2,7 м","Sistemoms Quantum R maksimalus durų aukštis - 2,7m","V sistemima Quantum R maksimalna višina vrata je 2,7m","V systéme Quantum R maximálna výška dverí je 2,7M"]
[{"$f":"HLOOKUP($B$1,$C$13:$K$478,$B143,FALSE)","v":"Maksimalus jungiamojo profilio A-HR10FL ilgis - 3m"},131,"Maksymalna długość łącznika A-HR10FL wynosi 3m","Maximum lenght of connector A-HR10FL = 3m","Максимальная длина соединителя A-HR10FL - 3м","Die maximale Länge des Verbinders A-HR10FL beträgt 3 m",null,"Максимальна довжина зєднувача A-HR10FL - 3 м","Maksimalus jungiamojo profilio A-HR10FL ilgis - 3m","Maksimalna dolžina  spojnega elementa A-HR10FL je 3m","Max. dĺžka \"H\" profilu A-HR10FL je 3M"]
["Maksimalus jungiamojo profilio HRS10 ir A-HR10 ilgis - 6m",132,"Maksymalna długość łączników A-HRS10 i A-HR10 wynosi 6m","Maximum lenght of connectors A-HRS10 and A-HR10 = 6m","Максимальная длина соединителей HRS10 и A-HR10 - 6м","Die maximale Länge der Verbinder A-HRS10 und A-HR10 beträgt 6 m",null,"Максимальна довжина з'єднувачів HRS10 і A-HR10 - 6 м","Maksimalus jungiamojo profilio HRS10 ir A-HR10 ilgis - 6m","Maksimalna dolžina spojnega  elemenata A-HRS10 i A-HR10 je 6m","Max. dĺžka \"H\" profilov A-HRS10 a HR10 je 6M"]
["Durų svoris (kg)",133,"Waga skrzydła [kg]",null,"Вес полотна (кг)","Gewicht des Flügels [kg]",null,"Вага полотна (кг)","Durų svoris (kg)","teža krila [kg]","Váha krídla ( kg )"]
["Viršytas maksimalus leidžiamas durų svoris 50kg",134,"Przekroczono dopuszczalną wagę skrzydła 50kg","Exceeded the maximum weight of door 50kg","Превышен допустимый вес полотна 50кг","Das zulässige Gewicht des Flügels von 50 kg wurde überschritten",null,"Перевищена допустима вага полотна 50 кг","Viršytas maksimalus leidžiamas durų svoris 50kg","Teža krila je večja od maksimalne 50kg","Prekročena max. váha krídla 50kg"]
["Max 3m",135,"Max 3m","Max 3m","Мах 3м","Max 3 m",null,"MAX  3 м","Max 3m","Max 3m","Max. 3M"]
["Viršutinio cokolio storis:",136,"Grubość wieńca górnego:","Top plinth thickness:","Толщина верхнего торца:","Stärke der oberen Schrankkante:",null,"Товщина верхнього торця:","Viršutinio cokolio storis:","Debelina zgornjega venca","Hrúbka horného panelu:"]
["Gylis Gw:",137,"Głębokość Gw:","Depth Gw:","Глубина Gw:","Tiefe Gw:",null,"Глибина Gw.:","Gylis Gw:","Globina Gw:","Hĺbka Gw:"]
["Apatinio storis",138,"Grubość dolnego","Thickness of bottom","Толщина нижнего","Stärke der unteren",null,"Товщина нижнього:","Apatinio storis","Debelina spodnjega","Hrúbka dolného"]
["Viršutinio storis",139,"Grubość górnego","Thickness of top","Толщина верхнего","Stärke der oberen",null,"Товщина верхнього:","Viršutinio storis","Debelina zgornjega","Hrúbka horného"]
["Svoris:",140,"Waga:","Weight:","Вес:","Gewicht:",null,"Вага:","Svoris:","Teža:","Váha:"]
["Padidinti viršutinio cokolio storį:",141,"Zwiększ grubość wieńca górnego","increase top plinth thickness","Увеличить толщ. верхнего торца:","Die obere Schrankkante soll stärker sein",null,"Збільшити товщину верх. торця","Padidinti viršutinio cokolio storį:","Povečak debelino zgornjega venca","Zvýšiť hrúbku horného panela"]
["Likę išmatavimai",142,"Pozostałe wymiary:","Other Dimensions:","Остальные размера:","Sonstige Abmessungen:",null,"Решта розмірів:","Likę išmatavimai","Ostale dimenzije:","Ostatné rozmery:"]
["Sistemoje Mito/Mito PLUS jungiamieji profiliai nenaudojami",143,"W systemie Mito/Mito PLUS nie stosuje się łączników","In system Mito/Mito PLUS do not apply connectors","В системе Mito/Mito PLUS соединители не используются ","Im System Mito/Mito PLUS werden keine Verbinder angewendet",null,"В системі Mito/Mito PLUS з'єднувачі не використовуються","Sistemoje Mito/Mito PLUS jungiamieji profiliai nenaudojami","V sistemu Mito/Mito PLUS se ne koristijo spojni elementi","V systéme Mito/Mito plus \"H\" profily - NIE"]
["---Berėmės---",144,"---BEZRAMOWE---","---FRAMELESS---","--- без рамы ---","--- Rahmenlose ---",null,"--- безрамної ---","---Berėmės---","--- Brez okvira ---","BEZRÁMOVÉ"]
["---Rėminės---",145,"---RAMOWE---","---FRAME---","--- Pамa ---","--- Alu-Rahmen ---",null,"--- Pамa ---","---Rėminės---","--- Alu-Okvir ---","RÁMOVÉ"]
["---Naujienos---",146,"----- NOWOŚCI -----",null,null,null,null,null,"---Naujienos---",null,"Novinky"]
[0,147]
[0,148]
[0,149]
[0,150]
[0,151]
[0,152]
[0,153]
[0,154]
[0,155]
[0,156]
[0,157]
[0,158]
[0,159]
[0,160]
[0,161]
[0,162]
[0,163]
[0,164]
[0,165]
[0,166]
[0,167]
[0,168]
[0,169]
[0,170]
[0,171]
[0,172]
[0,173]
[0,174]
[0,175]
[0,176]
[0,177]
[0,178]
[0,179]
[0,180]
[0,181]
[0,182]
[0,183]
[0,184]
[0,185]
[0,186]
[0,187]
[0,188]
[0,189]
[0,190]
[0,191]
[0,192]
[0,193]
[0,194]
[{"$f":"HLOOKUP($B$1,$C$13:$K$478,$B207,FALSE)","v":0},195]
[0,196]
[0,197]
[0,198]
[0,199]
[0,200]
[0,201]
[0,202]
[0,203]
[0,204]
[0,205]
[0,206]
[0,207]
[0,208]
[0,209]
[0,210]
[0,211]
[0,212]
[0,213]
[0,214]
[0,215]
[0,216]
[0,217]
[0,218]
[0,219]
[0,220]
[0,221]
[0,222]
[0,223]
[0,224]
[0,225]
[0,226]
[0,227]
[0,228]
[0,229]
[0,230]
[0,231]
[0,232]
[0,233]
[0,234]
[0,235]
[0,236]
[0,237]
[0,238]
[0,239]
[0,240]
[0,241]
[0,242]
[0,243]
[0,244]
[0,245]
[0,246]
[0,247]
[0,248]
[0,249]
[0,250]
[0,251]
[0,252]
[0,253]
[0,254]
[0,255]
[0,256]
[0,257]
[0,258]
[{"$f":"HLOOKUP($B$1,$C$13:$K$478,$B271,FALSE)","v":0},259]
[0,260]
[0,261]
[0,262]
[0,263]
[0,264]
[0,265]
[0,266]
[0,267]
[0,268]
[0,269]
[0,270]
[0,271]
[0,272]
[0,273]
[0,274]
[0,275]
[0,276]
[0,277]
[0,278]
[0,279]
[0,280]
[0,281]
[0,282]
[0,283]
[0,284]
[0,285]
[0,286]
[0,287]
[0,288]
[0,289]
[0,290]
[0,291]
[0,292]
[0,293]
[0,294]
[0,295]
[0,296]
[0,297]
[0,298]
[0,299]
[0,300]
[0,301]
[0,302]
[0,303]
[0,304]
[0,305]
[0,306]
[0,307]
[0,308]
[0,309]
[0,310]
[0,311]
[0,312]
[0,313]
[0,314]
[0,315]
[0,316]
[0,317]
[0,318]
[0,319]
[0,320]
[0,321]
[0,322]
[{"$f":"HLOOKUP($B$1,$C$13:$K$478,$B335,FALSE)","v":0},323]
[0,324]
[0,325]
[0,326]
[0,327]
[0,328]
[0,329]
[0,330]
[0,331]
[0,332]
[0,333]
[0,334]
[0,335]
[0,336]
[0,337]
[0,338]
[0,339]
[0,340]
[0,341]
[0,342]
[0,343]
[0,344]
[0,345]
[0,346]
[0,347]
[0,348]
[0,349]
[0,350]
[0,351]
[0,352]
[0,353]
[0,354]
[0,355]
[0,356]
[0,357]
[0,358]
[0,359]
[0,360]
[0,361]
[0,362]
[0,363]
[0,364]
[0,365]
[0,366]
[0,367]
[0,368]
[0,369]
[0,370]
[0,371]
[0,372]
[0,373]
[0,374]
[0,375]
[0,376]
[0,377]
[0,378]
[0,379]
[0,380]
[0,381]
[0,382]
[0,383]
[0,384]
[0,385]
[0,386]
[{"$f":"HLOOKUP($B$1,$C$13:$K$478,$B399,FALSE)","v":0},387]
[0,388]
[0,389]
[0,390]
[0,391]
[0,392]
[0,393]
[0,394]
[0,395]
[0,396]
[0,397]
[0,398]
[0,399]
[0,400]
[0,401]
[0,402]
[0,403]
[0,404]
[0,405]
[0,406]
[0,407]
[0,408]
[0,409]
[0,410]
[0,411]
[0,412]
[0,413]
[0,414]
[0,415]
[0,416]
[0,417]
[0,418]
[0,419]
[0,420]
[0,421]
[0,422]
[0,423]
[0,424]
[0,425]
[0,426]
[0,427]
[0,428]
[0,429]
[0,430]
[0,431]
[0,432]
[0,433]
[0,434]
[0,435]
[0,436]
[0,437]
[0,438]
[0,439]
[0,440]
[0,441]
[0,442]
[0,443]
[0,444]
[0,445]
[0,446]
[0,447]
[0,448]
[0,449]
[0,450]
[{"$f":"HLOOKUP($B$1,$C$13:$K$478,$B463,FALSE)","v":0},451]
[0,452]
[0,453]
[0,454]
[0,455]
[0,456]
[0,457]
[0,458]
[0,459]
[0,460]
[0,461]
[0,462]
[0,463]
[0,464]
[0,465]
[0,466]